# Technické údaje

Kapovacia a pokosová píla |  | GCM 254
--- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎ ‎3 601 M52 0..‎
Menovitý príkon | W | 1 750
Voľnobežné otáčky | ot/min | 5 000
Typ lasera | nm | 650
| mW | < 1
Trieda lasera |  | 2
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 11,1
Trieda ochrany |  | / II

Povolené rozmery obrobkov (maximálne/minimálne): pozri Dovolené rozmery obrobkov

Údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. Pri odlišných napätiach a vo vyhotoveniach špecifických pre jednotlivé krajiny sa môžu tieto údaje líšiť.

Prístroj spĺňa požiadavky normy ČSN EN IEC 61000-3-11 a môže byť predmetom podmienečného pripojenia. Za nepriaznivých napájacích podmienok môže prístroj spôsobiť občasné výkyvy napätia. Impedancia tohto prístroja je stanovená na Zactual = 0,101 Ω. Používateľ musí overiť, že pripojovací bod s impedanciou Zmax, do ktorého bude prístroj zapojený, spĺňa požiadavky na impedanciu: Zactual ≥ Zmax. Pokiaľ Zmax nie je známe, určite Zmax v spolupráci s prevádzkovateľom siete alebo dodávateľom energií.

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.

Rozmery vhodných pílových kotúčov
Priemer pílového kotúča | mm | 254
Hrúbka tela kotúča | mm | 1,4 – 2,5
Max. šírka rezu | mm | 3
Priemer otvoru pílového kotúča | mm | 30