# Podešavanje vertikalnog ugla iskošenja

Vertikalni ugao iskošenja može da se podešava u oblasti od 45° (sa leve strane) do 0° (sa desne strane).

Za brzo i precizno podešavanje vertikalnih uglova iskošenja koji se često koriste, predviđeni su fiksni položaji za uglove 0° i 45°.

## Podešavanje proizvoljnog vertikalnog ugla iskošenja (videti sliku I)

- Otpustite stezni zavrtanj (24).
- Zakrenite ručku kraka alata (4), dok uglomer (30) ne prikaže željeni vertikalni ugao iskošenja.
- Držite krak alata u ovom položaju i ponovo pritegnite stezni zavrtanj (24).