# Настроювання горизонтального кута розпилювання

- Встановіть електроінструмент в робоче положення.

## Настроювання стандартних горизонтальних кутів розпилювання (див. мал. H)

Для швидкого і точного настроювання часто використовуваних кутів розпилювання на столі передбачені насічки (45):

зліва | справа
--- | ---
0°
45°; 30°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 30°; 45°

- Відпустіть ручку фіксації (11), якщо вона затягнута.
- Потягніть важіль (12) та поверніть стіл (10) до бажаної насічки ліворуч або праворуч.
- Знову відпустіть важіль. Важіль повинен відчутно увійти в зачеплення в насічці.
- Знову затягніть ручку фіксації (11).

## Настроювання довільних горизонтальних кутів розпилювання (див. мал. H)

Горизонтальний кут розпилювання можна встановлювати в діапазоні від 47° (ліворуч) до 52° (праворуч).

- Відпустіть ручку фіксації (11), якщо вона затягнута.
- Натисніть на важіль (12), поверніть стіл (10) за ручку фіксації ліворуч або праворуч і встановіть за допомогою індикатора кута (13) потрібний горизонтальний кут розпилювання.
- Знову затягніть ручку фіксації (11).