# Priprava na delo

Da zagotovite natančne reze, morate po intenzivni uporabi preveriti osnovne nastavitve električnega orodja in jih po potrebi ponovno nastaviti.
Za to potrebujete izkušnje in ustrezno orodje.

To delo bo hitro in zanesljivo opravil Boschev servis.

##

Dolge in težke obdelovance je treba na prostem koncu podložiti ali podpreti.

S prilagodljivim sistemom sestavljanja podlag za obdelovanec (9) so mogoče različne kombinacije za podaljšanje rezalne mize.

- Po potrebi podlago za obdelovanec (9) namestite v vpetje na električnem orodju ali vpetje na drugi podlagi za obdelovanec.

- Električnega orodja ne prenašajte za podlagi za obdelovanec.
  Za premeščanje električnega orodja uporabljajte le priprave za premeščanje.

##

Pri žaganju navpičnih zajeralnih kotov je treba zložljivo prislonsko letev (16) povleči navzven.

- Zložljivo prislonsko letev (16) povlecite navzven.

Ko končate z žaganjem navpičnih zajeralnih kotov, zložljivo prislonsko letev (16) znova zložite.

##

Da zagotovite optimalno varnost pri delu, morate obdelovanec vedno trdno vpeti.
Ne obdelujte obdelovancev, ki so premajhni za vpenjanje.

### Navpično fiksiranje

- Obdelovanec močno pritisnite ob prislonsko letev (8) in (16).
- Priloženi primež (15) vstavite v eno od za to predvidenih lukenj (21).
- Odvijte krilni vijak (41) in primež prilagodite obdelovancu. Nato spet privijte krilni vijak.
- Navojno ročico (42) močno privijte in tako čvrsto vpnite obdelovanec.

### Vodoravno fiksiranje

- Odvijte krilni vijak (43) in primež povlecite narazen.
- Zatič (44) „polovičnega“ primeža (15) vstavite v eno od predvidenih luknjic .
- Obdelovanec pritisnite ob rezalno mizo (10).
- Navojno ročico (42) močno privijte in tako čvrsto vpnite obdelovanec.

### Sprostitev obdelovanca

- Za sprostitev spone zavrtite navojni drog (42) v nasprotni smeri urnega kazalca.