# Tekniske data

Kap- og geringssav |  | GCM 254
--- | --- | ---
Varenummer |  | ‎ ‎3 601 M52 0..‎
Nominel optagen effekt | W | 1750
Omdrejningstal, ubelastet | o/min | 5000
Lasertype | nm | 650
| mW | < 1
Laserklasse |  | 2
Vægt iht. EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 11,1
Kapslingsklasse |  | / II

Tilladte emnemål (maksimalt/minimalt): se Tilladte emnemål

Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser kan disse angivelser variere.

Apparatet opfylder kravene i IEC 61000-3-11 og er underlagt regler om betinget tilslutning. Apparatet kan føre til lejlighedsvise spændingsudsving under ugunstige strømforhold. Apparatets impedans er indstillet til Zactual = 0,101 Ω. Brugeren skal sikre, at det tilslutningssted, med impedansen Zmax, hvor apparatet skal tilsluttes, opfylder impedanskravene: Zactual ≥ Zmax. Hvis Zmax ikke kendes, skal du bestemme Zmax sammen med netleverandøren eller forsyningsmyndighederne.

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.

Mål på egnede savklinger
Savklingediameter | mm | 254
Stamklingetykkelse | mm | 1,4–2,5
Maks. skærebredde | mm | 3
Huldiameter | mm | 30