# Naudojimas

- Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio reguliavimo ar priežiūros darbus reikia ištraukti kištuką iš elektros tinklo lizdo.

Transportavimo apsauga
Paruošimas darbui
Įstrižo pjūvio kampo horizontalioje plokštumoje nustatymas
Įstrižo pjūvio kampo vertikalioje plokštumoje nustatymas
Paruošimas naudoti
Pjovimas
Darbo patarimai
Profiliuotų lentjuosčių apdirbimas
Lazerio justavimas
Pagrindinių nustatymų patikrinimas ir reguliavimas
Transportavimas