# Työskentelyohjeita

##

Lasersäde näyttää sahanterän sahauslinjan. Tämä mahdollistaa työkappaleen tarkan kohdistamisen sahausasentoon ilman heilurisuojuksen avaamista.

- Kytke tätä varten lasersäde päälle kytkimen (20) avulla.
- Kohdista työkappaleen merkintä laserlinjan oikeaan reunaan.

Huomautus: tarkasta uudelleen ennen sahausta, että lasersäde näyttää sahauslinjan oikein. Lasersäteen kohdistus saattaa siirtyä esim. raskaassa käytössä syntyvän tärinän takia.

##

Maks. työkappaleet:

Vaakasuuntainen jiirikulma | Pystysuuntainen jiirikulma | Korkeus x leveys [mm]
--- | --- | ---
|  | Maks. korkeudella | Maks. ‌leveydellä
0° | 0° | 90 x 90 | 65 x 130
0° | 45° | 60 x 93 | 45 x 130
45° (vasen/oikea) | 0° | 90 x 63 | 65 x 91
45° (vasen) | 45° | 55 x 70 | 35 x 91
45° (oikea) | 45° | 55 x 70 | 45 x 91

Min. työkappaleet (= kaikki sellaiset työkappaleet, jotka voi kiinnittää mukana toimitetun ruuvipuristimen (15) kanssa sahanterän vasemmalle tai oikealle puolelle): 130 x 50 mm (pituus x leveys)

Maks. sahaussyvyys (0°/0°): 90 mm

##

Samanpituisten työkappaleiden helppoon sahaukseen voit käyttää pituusohjainta (35).

- Löysää kiristysruuvia (33) ja siirrä pituusohjainta (35) ohjainkiskossa (32) halutulle työkappalepituudelle.
- Kiristä kiristysruuvi (33).

Pitkät työkappaleet:

- Löysää kiinnitysruuvia (34) ja vedä ohjainkiskoa (32) ulospäin ääriasentoonsa.
- Kiristä kiinnitysruuvi (34).
- Säädä pituusohjain (35) halutulle työkappalepituudelle.

Sahaaminen ilman pituusohjainta:

- Löysää kiristysruuvia (33) ja siirrä pituusohjainta (35) ohjainkiskossa (32) ulospäin ääriasentoonsa.
- Käännä pituusohjainta 90°:n verran niin, että se on ohjainkiskon (8) tasalla.
- Kiristä kiristysruuvi (33).

##

Kun sahaat kaarevia tai pyöreitä työkappaleita, niiden paikaltaan siirtyminen on estettävä erityisen huolellisesti.Sahauslinjan kohdalla ei saa olla rakoa työkappaleen, ohjainkiskon ja sahapöydän välillä.

Tarvittaessa on valmistettava tehtävään räätälöityjä pidikkeitä.

##

Pitkän ajan kuluessa kulutuslevy (36) saattaa kulua vähitellen loppuun.

Vaihda vaurioitunut kulutuslevy.

- Aseta sähkötyökalu käyttöasentoon.
- Irrota ruuvit (46) tavallisella ristipääruuvitaltalla ja ota vanha kulutuslevy (36) pois.
- Asenna uusi kulutuslevy ja kiristä ruuvit (46).