# Тік еңіс бұрышын реттеу

Тік еңіс бұрышын 45° (сол жақ) және 0° (оң жақ) аралығындағы диапазонда реттеуге болады.

Жиі қолданылатын тік еңіс бұрыштарын жылдам әрі дәлме-дәл реттеу үшін 0° және 45° бұрыштары үшін берік позициялар қолданылады.

## Кез келген тік еңіс бұрышын реттеу (I суретін қараңыз)

- Қысқыш бұранданы (24) босатыңыз.
- Манипуляторды қол тұтқасынан (4), бұрыш индикаторында (30) қажетті тік еңіс бұрышы көрсетілгенше қайырыңыз.
- Манипуляторды осы күйде ұстап, қысқыш бұранданы (24) қайтадан мықтап тартыңыз.