# Тасымалдау кезіндегі қорғаныс (D суретін қараңыз)

Тасымалдау кезіндегі қорғаныс (25) электр құралын әртүрлі жұмыс орындарына тасымалдау кезінде қолайлы пайдалануға көмектеседі.

## Электр құралын қорғауышынан босату (жұмыс күйі)

- Манипуляторды тұтқасында (4) аз төмен басып тасымалдау қорағауышын (25) босатыңыз.
- Тасымалдау қорғағышын (25) толық сыртқа тартыңыз.
- Манипуляторды жай жоғарыға бағыттаңыз.

## Электр құралын қорғауышын орнату (тасымалдау күйі)

- Аралау үстелін (10) бұғаттау үшін бекіткіш тетікті (11) тартып қойыңыз.
- Манипуляторды тұтқасынан (4) төмен қарай қайырыңыз да, тасымалдау бекіткіші (25) толығымен ішке кіруі тиіс.

Манипулятор енді тасымалдауға дайын болып бұғатталған.