# Yatay gönye açısının ayarlanması

- Elektrikli el aletini çalışma konumuna getirin.

## Yatay standart gönye açısının ayarlanması (Bakınız: Resim H)

Sık kullanılan yatay gönye açılarının hızlı ve hassas biçimde ayarlanması için testere tezgahına oluklar (45) yerleştirilmiştir:

sol | sağ
--- | ---
0°
45°; 30°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 30°; 45°

- Eğer sıkılmış durumda ise sabitleme topuzunu (11) gevşetin.
- Kolu (12) çekin ve kesme masasını (10) istediğiniz oluğa kadar sola veya sağa çevirin.
- Kolu tekrar bırakın. Kol hissedilir biçimde oluğu kavramalıdır.
- Sabitleme topuzunu (11) tekrar sıkın.

## İstenen yatay gönye açısının ayarlanması (Bakınız: Resim H)

Yatay gönye açısı 47° (sol) ile 52° (sağ) arasında ayarlanabilir.

- Eğer sıkılmış durumda ise sabitleme topuzunu (11) gevşetin.
- Kola (12) bastırın, sabitleme topuzundan tutarak testere tezgahını (10) sola veya sağa çevirin ve açı göstergesi (13) yardımı ile istediğiniz yatay gönye açısını ayarlayın.
- Sabitleme topuzunu (11) tekrar sıkın.