# Пайдалану нұсқаулары

##

Лазер сәулесі ара дискісінің кесік сызығын көрсетеді. Осылайша дайындаманы аралау үшін маятниктік қорғаныш қаптаманы ашпай нақты орналастыруға болады.

- Ол үшін лазер сәулесін қосқышпен (20) қосыңыз.
- Белгіңізді дайындамадағы лазер сызығының оң жақ жиегіне бағыттаңыз.

Нұсқау: аралау алдында кесік сызығы дұрыс көрсетілгенін тексеріп шығыңыз. Лазер сәулесі, мысалы, қарқынды пайдалану кезіндегі діріл себебінен ығысуы мүмкін.

##

Макс. дайындамалар саны:

Көлденең еңіс бұрышы | Тік еңіс бұрышы | Биіктігі x ені [мм]
--- | --- | ---
|  | Макс. биіктігі | Макс. ені
0° | 0° | 90 x 90 | 65 x 130
0° | 45° | 60 x 93 | 45 x 130
45° (сол жақ/оң жақ) | 0° | 90 x 63 | 65 x 91
45° (сол жақ) | 45° | 55 x 70 | 35 x 91
45° (оң жақ) | 45° | 55 x 70 | 45 x 91

Минималды дайындамалар саны (= жинақтағы бұрандалы қысқыш (15) арқылы ара дискісінен сол немесе оң жақта қысуға болатын барлық дайындамалар): 130 x 50 мм (ұзындығы x ені)

Максималды кесік тереңдігі (0°/0°): 90 мм

##

Ұзындығы бірдей дайындамаларды оңай аралау үшін ұзындық шектегішін (35) пайдалануға болады.

- Қысқыш бұранданы (33) босатып, ұзындық шектегішін (35) бағыттауыш шинада (32) қажетті дайындама ұзындығына жылжытыңыз.
- Қысқыш бұранданы (33) қайтадан мықтап тартыңыз.

Ұзынырақ дайындамалар:

- Қатпарлы бұранданы (34) босатып, бағыттауыш шинаны (32) тірелгенше сыртқа тартыңыз.
- Қатпарлы бұранданы (34) қайтадан мықтап тартыңыз.
- Ұзындық шектегішін (35) қажетті дайындама ұзындығына реттеп шығыңыз.

Ұзындық шектегішінсіз аралау:

- Қысқыш бұранданы (33) босатып, ұзындық шектегішін (35) бағыттауыш шинада (32) толықтай сыртқа жылжытыңыз.
- Ұзындық шектегішін, ол тіреуіш планкамен (8) нық жанасатындай, 90°-қа бұраңыз.
- Қысқыш бұранданы (33) қайтадан мықтап тартыңыз.

##

Иінді немесе домалақ дайындамаларды аралау кезінде, оларды сырғанаудан қорғау қажет. Кесік сызығында дайындама, тіреуіш планка мен аралау үстелінің арасында бос орын пайда болмауы тиіс.

Қажет болса, арнайы ұстағыштарды дайындау қажет.

##

Ішпек (36) ұзақ уақыт пайдаланылғаннан кейін электр құралын тоздыруы мүмкін.

Ақаулы ішпекті алмастырыңыз.

- Электр құралын жұмыс күйіне келтіріңіз.
- Бұрандаларды (46) стандартты крест ойықты бұрауышпен бұрап шығарып, ескі ішпекті (36) алып тастаңыз.
- Жаңа ішпекті енгізіп, бұрандаларды (46) қайтадан тартыңыз.