# Tăiere cu ferăstrăul

##

- Înainte de a începe procesul de debitare, strânge întotdeauna ferm maneta de fixare (11) şi şurubul de fixare (24). În caz contrar, pânza de ferăstrău ar putea devia de la linia de tăiere în piesa de prelucrat.

- Menghinele sau celelalte componente ale sculei electrice. Îndepărtaţi limitatoarele auxiliare care au fost eventual montate sau ajustaţi‑le în mod corespunzător.

Feriţi pânza de ferăstrău de lovituri şi şocuri. Nu expuneţi pânza de ferăstrău unei apăsări laterale.

Tăiaţi numai materialele menţionate la paragraful Utilizare conform destinaţiei.

Nu prelucraţi piese de lucru deformate. Piesa de lucru trebuie să aibă întotdeauna o muchie dreaptă pentru aşezare pe şina opritoare.

Piesele de prelucrat lungi şi grele trebuie proptite sau sprijinite la capătul liber.

Asigură-te că apărătoarea-disc funcţionează corespunzător şi se poate deplasa liber. La coborârea braţului sculei, apărătoarea-disc trebuie să se deschidă. La ridicarea braţului sculei, apărătoarea-disc trebuie să se închidă din nou deasupra pânzei de ferăstrău şi să se blocheze în poziţia cea mai de sus a braţului sculei.

##

- Nu vă poziţionaţi pe aceeaşi linie cu pânza de ferăstrău, în faţa sculei electrice, ci poziţionaţi-vă întotdeauna lateral faţă de pânza de ferăstrău. Astfel, corpul vă va fi protejat în cazul unui posibil recul.

- Feriţi‑vă mâinile, degetele şi braţele de pânza de ferăstrău care se roteşte.
- Nu vă încrucişaţi braţele în faţa braţului culisant.

##

- Fixează ferm piesa de prelucrat în funcţie de dimensiunile acesteia.
- Reglează unghiul de înclinare în plan orizontal şi/sau vertical dorit.
  La debitarea spre dreapta a unghiurilor de înclinare în plan orizontal, trebuie să tragi spre exterior, respectiv să scoţi complet limitatorul de reglare a lungimii (35).
- Porneşte scula electrică.
- Coboară lent braţul sculei acţionând mânerul (4).
- Taie cu avans uniform piesa de prelucrat.
- Deconectează scula electrică şi aşteaptă ca pânza de ferăstrău (39) să se oprească complet.
- Ridică lent braţul sculei.