# Fiksators stiprināšanai transporta stāvoklī (skatīt attēlu D)

Fiksators stiprināšanai transporta stāvoklī (25) atvieglo elektroinstrumenta pārvietošanu no vienas darba vietas uz citu.

## Elektroinstrumenta atbrīvošana (pāreja darba stāvoklī)

- Satveriet darbinstrumenta galvu aiz roktura (4) un nedaudz paspiediet to lejup, lai atbrīvotu fiksatoru (25), kas notur darbinstrumenta galvu transporta stāvoklī.
- Līdz galam pavelciet uz āru fiksatoru stiprināšanai transporta stāvoklī (25).
- Lēni pārvietojiet darbinstrumenta galvu augšup.

## Elektroinstrumenta fiksēšana (pāreja transporta stāvoklī)

- Lai nostiprinātu zāģēšanas galdu (10), stingri pievelciet fiksējošo rokturi (11).
- Turot darbinstrumenta galvu aiz roktura(4), pārvietojiet to lejup, līdz fiksatoru stiprināšanai transporta stāvoklī(25) var iebīdīt pilnībā.

Tādējādi darbinstrumenta galva tiek droši fiksēta transporta stāvoklī.