# Транспортный предохранитель (см. рис. D)

Транспортный предохранитель (25) облегчает транспортировку электроинструмента к различным местам работы.

## Снятие транспортного предохранителя (рабочее положение)

- Прижмите кронштейн за рукоятку (4) слегка вниз, чтобы снять нагрузку с транспортного предохранителя (25).
- Вытяните транспортный предохранитель (25) полностью наружу.
- Осторожно поднимите кронштейн рабочего инструмента.

## Активирование транспортного предохранителя (транспортное положение)

- Для фиксации пильного стола (10) зажмите ручку фиксации (11).
- Поверните кронштейн рабочего инструмента за рукоятку (4) вниз настолько, чтобы транспортный предохранитель (25) можно было полностью вдавить.

Кронштейн рабочего инструмента надежно зафиксирован в транспортировочном положении.