# Verifica ed effettuazione delle regolazioni base

Per garantire tagli precisi, dopo un impiego intensivo dell’elettroutensile, verificarne le regolazioni base e, all’occorrenza, modificarle.
Per eseguire tali operazioni, occorrono esperienza ed appositi attrezzi speciali.

Un Punto di Servizio Clienti post-vendita Bosch eseguirà tale operazione in modo veloce ed affidabile.

##

- Portare l’elettroutensile in posizione di trasporto.
- Ruotare il banco sega (10) fino alla tacca (45) di 0°. La levetta (12) deve innestarsi nella tacca in modo percettibile.
- Aprire la guida di battuta (16).

### Controllo (vedere Fig. P1)

- Posizionare il triangolo di misura (48) con l’angolo di 90° a filo della lama (39) tra guida di battuta (8) e lama sul banco sega (10).

Il fianco del triangolo di misura dovrà essere a filo della guida di battuta sull’intera lunghezza.

### Regolazione (vedere fig. P2)

- Allentare tutte le viti a brugola (49) mediante la chiave a brugola (28) in dotazione.
- Ruotare la guida di battuta (8) finché il triangolo di misura non è a filo sull’intera lunghezza.
- Serrare nuovamente le viti.

##

- Portare l’elettroutensile in posizione di trasporto.
- Ruotare il banco sega (10) fino alla tacca (45) di 0°. La levetta (12) dovrà innestare nella tacca in modo percettibile.

### Verifica (vedere fig. Q1)

- Posizionare il triangolo di misura (48) con l’angolo di 90° a filo della lama (39) tra banco sega (10) e lama sul banco sega (10).

Il fianco del triangolo di misura dovrà essere a filo della lama (39) sull’intera lunghezza.

### Regolazione (vedere fig. Q2)

- Allentare la vite di serraggio (24).
- Allentare il controdado della vite di arresto (50) con l’ausilio di una chiave ad anello o di una chiave fissa comunemente reperibile in commercio.
- Avvitare o svitare la vite di arresto fino a quando il fianco del triangolo di misura non è a filo della lama sull’intera lunghezza.
- Serrare nuovamente la vite di serraggio (24).
- In seguito, serrare nuovamente il controdado della vite di arresto (50).

Se, dopo la regolazione, l’indicatore di angolo (30) non sarà allineato alla marcatura di 0° sulla scala (31), allentare la vite (52) con un cacciavite con intaglio a croce comunemente reperibile in commercio ed allineare l’indicatore lungo la marcatura di 0°. (vedere Fig. S)

##

- Portare l’elettroutensile in posizione di lavoro.
- Ruotare il banco sega (10) fino alla tacca (45) di 0°. La levetta (12) deve innestarsi nella tacca in modo percettibile.
- Allentare la vite di serraggio (24) e ruotare il braccio dell’utensile dall’impugnatura (4) fino a battuta verso sinistra (45°).

### Verifica (vedere fig. R1)

- Posizionare il triangolo di misura (48) con l’angolo di 45° a filo della lama (39) tra banco sega (10) e lama sul banco sega (10).

Il fianco del triangolo di misura dovrà essere a filo della lama (39) sull’intera lunghezza.

### Regolazione (vedere Fig. R2)

- Allentare il controdado della vite di arresto (51) con l’ausilio di una chiave ad anello o di una chiave fissa comunemente reperibile in commercio.
- Avvitare o svitare la vite di arresto fino a quando il fianco del triangolo di misura non è a filo della lama sull’intera lunghezza.
- Serrare nuovamente la vite di serraggio (24).
- In seguito, serrare nuovamente il controdado della vite di arresto (51).

Se, dopo la regolazione, l’indicatore di angolo (30) non risulta allineato alla marcatura di 45° sulla scala (31), verificare dapprima ancora una volta la regolazione a 0° dell’angolo obliquo verticale e l’indicatore di angolo. Quindi, ripetere la regolazione dell’angolo obliquo verticale a 45°.

##

- Portare l’elettroutensile in posizione di lavoro.
- Allentare la vite di serraggio (24).
- Con il braccio dell’utensile, impostare un angolo obliquo verticale di 0°.
- Serrare nuovamente la vite di serraggio (24).

### Verifica

L’indicatore di angolo (30) deve essere in linea con la marcatura di 0° sulla scala (31).

### Regolazione

- Allentare la vite (52) con un cacciavite con taglio a croce ed allineare l’indicatore di angolo lungo la marcatura di 0°.
- Serrare nuovamente la vite.

##

- Portare l’elettroutensile in posizione di lavoro.
- Ruotare il banco sega (10) fino alla tacca (45) di 0°. La levetta (12) dovrà innestare nella tacca in modo percettibile.

### Verifica

L’indicatore angolo (13) deve essere in linea con il contrassegno 0° della scala (14).

### Regolazione

- Allentare la vite (53) con un cacciavite con taglio a croce ed allineare l’indicatore angolo lungo la tacca dello 0°.
- Serrare di nuovo saldamente la vite.