# Contrôle et correction des réglages de base

Pour pouvoir réaliser des coupes précises, il est nécessaire après une utilisation intensive de contrôler et, le cas échéant, de corriger les réglages de base de l’outil électroportatif.
Pour ce faire, il faut de l’expérience et des outils spéciaux.

Il est conseillé de confier ce travail à un centre de service après-vente Bosch agréé. Il effectuera ce travail rapidement et de façon fiable.

##

- Placez l’outil électroportatif dans la position de transport.
- Tournez la table de sciage (10) jusqu’à l’encoche (45) 0°. Le levier (12) doit s’enclencher de manière perceptible dans l’encoche.
- Rabattez la butée rabattable (16) vers l’extérieur.

### Contrôle (voir figure P1)

- (48) Réglez le côté du triangle rapporteur avec l’angle de 90° bien à plat contre la lame de scie (39) entre la butée fixe (8) et la lame de scie sur la table de sciage (10).

Le triangle rapporteur doit affleurer avec la butée fixe sur toute sa longueur.

### Réglage (voir figure P2)

- Desserrez toutes les vis à six pans creux (49) à l’aide de la clé 6 pans mâle fournie (28).
- Tournez la butée réglable (8) jusqu’à ce que le triangle rapporteur affleure sur toute la longueur.
- Resserrez les vis.

##

- Placez l’outil électroportatif dans la position de transport.
- Tournez la table de sciage (10) jusqu’à l’encoche (45) 0°. Le levier (12) doit s’enclencher de manière perceptible dans l’encoche.

### Contrôle (voir figure Q1)

- Réglez le côté du triangle rapporteur (48) avec l’angle de 90° bien à plat contre la lame de scie (39) entre la table de sciage (10) et la lame de scie sur la table de sciage (10).

Le triangle rapporteur doit affleurer avec la lame de scie (39) sur toute sa longueur.

### Réglage (voir figure Q2)

- Desserrez la vis de serrage (24).
- Desserrez le contre-écrou de la vis de butée (50) à l’aide d’une clé polygonale ou d’une clé plate du commerce.
- Vissez ou dévissez la vis de butée jusqu’à ce que le côté du triangle rapporteur affleure avec la lame de scie sur toute sa longueur.
- Resserrez la vis de serrage (24).
- Resserrez ensuite le contre-écrou de la vis de butée (50).

Si, après le réglage, l’indicateur d’angle (30) n’est pas aligné avec le repère 0° de l’échelle graduée (31), desserrez la vis (52) à l’aide d’un tournevis cruciforme du commerce et faites coïncider l’indicateur d’angle avec le repère 0°. (voir figure S)

##

- Placez l’outil électroportatif dans la position de travail.
- Tournez la table de sciage (10) jusqu’à l’encoche (45) 0°. Le levier (12) doit s’enclencher de manière perceptible dans l’encoche.
- Desserrez la vis de serrage (24) et poussez le bras d’outil à fond vers la gauche (45°) à l’aide de la poignée (4).

### Contrôle (voir figure R1)

- Réglez le côté du triangle rapporteur (48) avec l’angle de 45° bien à plat contre la lame de scie (39) entre la table de sciage (10) et la lame de scie sur la table de sciage (10).

Le triangle rapporteur doit affleurer avec la lame de scie (39) sur toute sa longueur.

### Réglage (voir figure R2)

- Desserrez le contre-écrou de la vis de butée (51) à l’aide d’une clé polygonale ou d’une clé plate du commerce.
- Vissez ou dévissez la vis de butée jusqu’à ce que le côté du triangle rapporteur affleure avec la lame de scie sur toute sa longueur.
- Resserrez la vis de serrage (24).
- Resserrez ensuite le contre-écrou de la vis de butée (51).

Si, après le réglage, l’indicateur d’angle (30) n’est pas aligné avec le repère 45° de l’échelle graduée (31), commencez par recontrôler si l’angle d’inclinaison et l’indicateur d’angle sont bien réglés à 0°. Réeffectuez ensuite le réglage de l’angle d’inclinaison de 45°.

##

- Placez l’outil électroportatif dans la position de travail.
- Desserrez la vis de serrage (24).
- Réglez le bras d’outil à un angle d’inclinaison de 0°.
- Resserrez la vis de serrage (24).

### Contrôle

L’indicateur d’angle (30) et le marquage 0° de l’échelle graduée (31) doivent être alignés.

### Réglage

- Desserrez la vis (52) à l’aide d’un tournevis cruciforme et alignez l’indicateur d’angle avec le marquage 0°.
- Resserrez la vis.

##

- Placez l’outil électroportatif dans la position de travail.
- Tournez la table de sciage (10) jusqu’à l’encoche (45) 0°. Le levier (12) doit s’encliqueter de manière perceptible dans l’encoche.

### Contrôle

L’indicateur d’angle (13) et le marquage 0° de l’échelle graduée (14) doivent être alignés.

### Réglage

- Desserrez la vis (53) à l’aide d’un tournevis cruciforme et alignez l’indicateur d’angle avec le marquage 0°.
- Resserrez la vis.