# การเตรียมการทำงาน

เพื่อให้แน่ใจว่าจะตัดชิ้นงานได้อย่างแม่นยำ หลังการใช้งานหนักท่านต้องตรวจสอบการปรับพื้นฐานของเครื่องมือไฟฟ้าและปรับตั้ง หากจำเป็น
สำหรับเรื่องนี้ท่านต้องมีประสบการณ์และเครื่องมือพิเศษที่สอดคล้องกัน

ศูนย์บริการลูกค้า บ๊อช ให้‌บริการ‌บำรุง‌รักษา‌ได้‌รวดเร็ว‌และ‌เชื่อถือได้

##

ต้อง‌‌‌หนุน‌‌‌ส่วนปลาย‌‌‌ของ‌‌‌ชิ้นงาน‌‌‌ที่‌‌หนัก‌‌และ‌‌มี‌‌‌ขนาด‌ยาวที่‌‌‌ลอยอยู่

ระบบปลั๊กอินแบบยืดหยุ่นของส่วนรองรับชิ้นงาน (9) ช่วยให้คุณมีตัวเลือกการต่อขยายมากมาย

- เสียบอุปกรณ์หนุนชิ้นงาน (9) ส่วนรองรับ ที่เครื่องมือไฟฟ้าหรือในส่วนรองรับ ของอุปกรณ์หนุนชิ้นงานที่สอง

- อย่า‌หิ้ว‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌ตรงอุปกรณ์หนุนชิ้นงาน
  ขนย้าย‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้าด้วยอุปรณ์‌สำหรับ‌ขนย้าย‌เท่านั้น

##

เมื่อเลื่อยมุมเอียงในแนวตั้ง ต้องเลื่อนแผ่นกั้นแบบพับได้ (16) ออก

- พับแผ่นกั้นแบบพับได้ (16) ออก

หลังจากเลื่อยมุมเอียงในแนวตั้ง ต้องเลื่อนแผ่นกั้นแบบพับ (16) กลับคืนได้

##

เพื่อ‌ความ‌ปลอดภัย‌สูงสุด‌ขณะ‌ทำงาน ต้อง‌หนีบ‌ชิ้นงาน‌ให้‌แน่น‌เสมอ
อย่า‌เลื่อย‌ชิ้นงาน‌ที่มี‌ขนาด‌เล็ก‌มาก‌ที่‌ยึดหนีบ‌ไม่ได้

### การยึดในแนวตั้ง

- กดชิ้นงานเข้าหาแผ่นกั้น (8) และ (16)
- ใส่แคลมป์ยึดวัสดุ (15) ที่จัดส่งมาเข้าในรูที่มีไว้สำหรับวัตถุประสงค์นี้ (21)
- คลายน๊อตปีก (41) ออก และปรับแคลมป์ยึดวัสดุให้เข้ากับชิ้นงาน ขันน๊อตปีกกลับให้แน่นอีกครั้ง
- ขันก้านหมุนเกลียว (42) ให้แน่น และด้วยเหตุนี้ชิ้นงานจึงถูกยึดแน่น

### การยึดในแนวนอน

- ขันสกรูหางปลา (43) ออก แล้วดึงแคลมป์ยึดวัสดุออกจากกัน
- สอดแคลมป์ยึดวัสดุที่ "ลดขนาดลง" (15) พร้อมกรวย (44) เข้าไปในรูที่เจาะไว้
- กดชิ้นงานเข้าหาโต๊ะเลื่อย (10)
- ขันก้านเกลียว (42) ให้แน่น ซึ่งจะช่วยให้ชิ้นงานถูกยึดไว้อย่างแน่นหนา

### การปลดชิ้นงาน

- เมื่อต้องการปลดแคลมป์ยึดวัสดุ ให้หมุนก้านหมุนเกลียว (42) ไปในทิศทวนเข็มนาฬิกา