# Ajuste del ángulo de inglete vertical

El ángulo de inglete vertical se puede ajustar en un rango de 45° (lado izquierdo) hasta 0° (lado derecho).

Para un ajuste rápido y preciso de los ángulos de inglete verticales frecuentemente utilizados, se han previsto posiciones fijas para los ángulos de 0° y 45°.

## Ajuste de los ángulos de inglete verticales discrecionales (ver figura I)

- Suelte el tornillo de fijación (24).
- Gire el brazo de la herramienta por la empuñadura (4), hasta que el indicador de ángulo (30) indique el ángulo de inglete vertical deseado.
- Mantenga el brazo de la herramienta en esa posición y apriete de nuevo el tornillo de fijación (24).