# Transportul (consultă imaginea U)

Înainte de transportarea sculei electrice, trebuie să parcurgi următoarele etape:

- Adu scula electrică în poziţie de transport.
- Scoate toate accesoriile care nu pot fi fixate ferm pe scula electrică.
  În vederea transportului, depozitează pânzele de ferăstrău neutilizate într-un recipient închis dacă este posibil.
- Transportă scula electrică ţinând‑o de mânerul de transport (3) sau apuc‑o de mânerele încastrate (26) laterale ale mesei de lucru pentru ferăstrău.

- Pentru transportul sculei electrice folosiţi numai dispozitivele de transport şi în niciun caz dispozitivele de protecţie.