# Sagatavošana darbam

Lai nodrošinātu augstu zāģēšanas precizitāti, pēc elektroinstrumenta intensīvas lietošanas nepieciešams pārbaudīt un vajadzības gadījumā koriģēt tā svarīgākos iestatījumus.
Tam vajadzīga zināma pieredze un atbilstoši speciālie instrumenti.

Jebkurā Bosch pilnvarotā elektroinstrumentu remonta darbnīcā šis darbs tiks veikts ātri un kvalitatīvi.

##

Gari un smagi zāģējamie priekšmeti brīvajā galā jānogulda uz piemērotas virsmas vai jāatbalsta.

Elastīgā apstrādājamā materiāla paliktņa (9) uzlikšanas sistēma sniedz jums vairākas pagarināšanas iespējas.

- Pēc nepieciešamības ievietojiet apstrādājamā priekšmeta paliktni (9) stiprinājumos uz elektroinstrumenta vai stiprinājumos uz otrā apstrādājamā prieksmeta paliktņa.

- Nekad nepārnēsājiet elektroinstrumentu, turot to aiz apstrādājamā priekšmeta paliktņiem.
  Elektroinstrumenta transportēšanas laikā izmantojiet vienīgi transportēšanas ierīces, bet ne aizsargierīces.

##

Veidojot slīpos zāģējumus ar asmens vertikālu nolieci, saliekamā vadotne (16) ir jāatver uz āru.

- Atveriet saliekamo vadotni (16) uz āru.

Pēc zāģējumiem ar asmens vertikālu nolieci, atkal aizveriet saliekamo vadotni (16).

##

Lai panāktu optimālu darba drošību, apstrādājamo priekšmetu nepieciešams stingri nostiprināt.
Neapstrādājiet priekšmetus, kas ir par maziem, lai tos stingri nostiprinātu.

### Vertikāla fiksēšana

- Cieši piespiediet apstrādājamo priekšmetu pie vadotnēm (8) un (16).
- Ievietojiet kopā ar elektroinstrumentu piegādātās skrūvspīles (15) vienā no šim nolūkam paredzētajiem urbumiem (21).
- Atskrūvējiet spārnskrūvi (41) un pielāgojiet skrūvspīļu atpletumu apstrādājamā priekšmeta izmēriem. Tad no jauna stingri pieskrūvējiet spārnskrūvi.
- Nostipriniet apstrādājamo priekšmetu, stingri pieskrūvējot vītņstieni (42).

### Horizontālā stiprināšana

- Izskrūvējiet spārnskrūvi (43) un atvelciet skrūvspīles vienu no otras.
- Ievietojiet saīsinātās skrūvspīles (15) ar tapām (44) vienā no šim nolūkam paredzētajiem urbumiem .
- Spēcīgi piespiediet apstrādājamo priekšmetu uz zāģēšanas galda (10).
- Nostipriniet apstrādājamo priekšmetu, stingri pieskrūvējot vītņstieni (42).

### Apstrādājamā priekšmeta izņemšana

- Lai atvērtu skrūvspīles, grieziet vītņstieni (42) pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam.