# Ustawianie pionowych kątów cięcia

Pionowy kąt cięcia można ustawić w zakresie od 45° (po lewej stronie) do 0° (po prawej stronie).

Do szybkiego i precyzyjnego ustawiania często używanych pionowych kątów cięcia przewidziano stałe pozycje dla kątów 0° i 45°.

## Ustawianie dowolnych pionowych kątów cięcia (zob. rys. I)

- Odkręcić śrubę mocującą (24).
- Trzymając za rękojeść (4), przesunąć głowicę, aż wskaźnik cięcia (30) wskaże żądany pionowy kąt cięcia.
- Przytrzymując głowicę w tej pozycji, ponownie mocno dokręcić śrubę mocującą (24).