# 校准激光

提示：要测试激光功能，必须将电动工具连接到电源上。

- 校准激光时（例如移动机臂时），千万不要按下电源开关。无意中启动电动工具可能会造成伤害。

- 将电动工具调整在工作位置上。
- 转动锯台(10)，直至达到0度对应的标记槽(45)。必须可以感觉到杆(12)卡入标记槽中。

为了确保精确的锯切，在频繁使用之后必须检查激光束，必要时请重新调整。
检查时不仅要有足够的经验，而且还要使用特殊工具。
博世的客户服务中心能够快速可靠地执行这项工作。

## 检查（参见插图O1）

- 在工件上画一条直线。
- 通过手柄(4)缓慢向下移动机臂。
- 调整工件，让锯片上的锯齿靠在锯切线上。
- 让工件保持在这个位置上，重新慢慢向上提起机臂。
- 固定好工件。
- 利用开关(19)接通激光束，无需按压开机锁(5)。

即便在放下机臂的时候，激光也必须和工件上的锯切线在整个长度上对齐。

## 调整（参见插图O2）

- 用合适的螺栓起子机旋转调整螺栓(47)，直至在整个长度上激光束与工件上的锯切线齐平。

逆时钟方向转动会使激光束从左向右移动，顺着时钟方向转动会使激光束从右向左移动。