# Provjera i namještanje osnovnih postavki

Kako bi se postigli precizni rezovi, nakon intenzivne uporabe morate provjeriti osnovne postavke električnog alata i po potrebi ih namjestiti.
Za to je potrebno iskustvo i odgovarajući specijalni alat.

Bosch servis će ove radove izvesti brzo i pouzdano.

##

- Stavite električni alat u transportni položaj.
- Okrenite stol za piljenje (10) sve do zareza (45) za 0°. Poluga (12) se mora osjetno uglaviti u zarez.
- Rasklopite sklopivu graničnu vodilicu (16).

### Provjera (vidjeti sliku P1)

- Stavite trokut (48) pod kutom od 90° s listom pile (39) između granične vodilice (8) i lista pile na stol za piljenje (10).

Krak trokuta mora se podudarati s graničnom vodilicom po čitavoj dužini.

### Namještanje (vidjeti sliku P2)

- Otpustite sve šesterokutne vijke (49) isporučenim šesterokutnim ključem (28).
- Zakrećite graničnu vodilicu (8) sve dok se trokut ne podudara po čitavoj dužini.
- Ponovno stegnite vijke.

##

- Stavite električni alat u transportni položaj.
- Okrenite stol za piljenje (10) sve do zareza (45) za 0°. Poluga (12) se mora osjetno uglaviti u zarez.

### Provjera (vidjeti sliku Q1)

- Stavite trokut (48) pod kutom od 90° s listom pile (39) između stola za piljenje (10) i lista pile na stol za piljenje (10).

Krak trokuta mora se podudarati s listom pile (39) po čitavoj dužini.

### Namještanje (vidjeti sliku Q2)

- Otpustite stezni vijak (24).
- Otpustite kontramaticu graničnog vijka (50) standardnim okastim ili viličastim ključem.
- Granični vijak uvrnite ili odvrnite toliko dok se krak trokuta po čitavoj dužini ne poklopi s listom pile.
- Ponovno stegnite stezni vijak (24).
- Zatim ponovno zategnite kontra maticu graničnog vijka (50).

Ako pokazivač kuta (30) nakon namještanja nije u liniji s oznakom 0° na skali (31), onda pomoću standardnog križnog odvijača otpustite vijak (52) i izravnajte pokazivač kuta uzduž oznake 0°. (vidjeti sliku S)

##

- Stavite električni alat u radni položaj.
- Okrenite stol za piljenje (10) sve do zareza (45) za 0°. Poluga (12) se mora osjetno uglaviti u zarez.
- Otpustite stezni vijak (24) i zakrenite krak alata na ručki (4) do graničnika ulijevo (45°).

### Provjera (vidjeti sliku R1)

- Stavite trokut (48) pod kutom od 45° s listom pile (39) između stola za piljenje (10) i lista pile na stol za piljenje (10).

Krak trokuta mora se podudarati s listom pile (39) po čitavoj dužini.

### Namještanje (vidjeti sliku R2)

- Otpustite kontramaticu graničnog vijka (51) standardnim okastim ili viličastim ključem.
- Granični vijak uvrnite ili odvrnite toliko dok se krak trokuta po čitavoj dužini ne poklopi s listom pile.
- Ponovno stegnite stezni vijak (24).
- Zatim ponovno zategnite kontra maticu graničnog vijka (51).

Ako pokazivač kuta (30) nakon namještanja nije u liniji s oznakom 45° na skali (31), najprije provjerite još jednom namještanje 0° za vertikalni kut kosog rezanja i pokazivač kuta. Zatim ponovite namještanje vertikalnog kuta kosog rezanja 45°.

##

- Stavite električni alat u radni položaj.
- Otpustite stezni vijak (24).
- Krakom alata namjestite vertikalni kut kosog rezanja lista pile od 0°.
- Ponovno stegnite stezni vijak (24).

### Provjera

Pokazivač kuta (30) mora biti u liniji s oznakom 0° na skali (31).

### Namještanje

- Otpustite vijak (52) križnim odvijačem i izravnajte pokazivač kuta uzduž oznake 0°.
- Ponovno stegnite vijak.

##

- Stavite električni alat u radni položaj.
- Okrenite stol za piljenje (10) sve do zareza (45) za 0°. Poluga (12) se mora osjetno uglaviti u zarez.

### Provjera

Pokazivač kuta (13) mora biti u liniji s oznakom 0° na skali (14).

### Namještanje

- Otpustite vijak (53) križnim odvijačem i izravnajte pokazivač kuta uzduž oznake 0°.
- Ponovno stegnite vijak.