# Förberedande arbeten

För att kunna garantera exakta snitt måste efter intensiv användning elverktygets grundinställningar kontrolleras och eventuellt justeras.
För detta behövs erfarenhet och lämpliga specialverktyg.

En auktoriserad Bosch-servicestation kan snabbt och tillförlitligt utföra dessa arbeten.

##

Fria ändan på långa och tunga arbetsstycken måste alltid pallas upp eller stödjas.

Det flexibla systemet med arbetsstyckessupport (9) möjliggör fler förlängningsvarianter.

- Sätt in arbetsstyckessupporten (9) i hållarna på elverktyget eller i hållarna på den andra arbetsstyckessupporten.

- Bär aldrig elverktyget i arbetsstyckessupporten.
  Vid transport av elverktyget använd endast transportanordningarna.

##

Vid sågning av vertikala geringsvinklar måste den fällbara anslagsskenan (16) fällas utåt.

- Fäll den fällbara anslagsskenan (16) utåt.

Efter sågning av den vertikala geringsvinkeln, fäll tillbaka den fällbara anslagsskenan (16) igen.

##

För optimal arbetssäkerhet ska arbetsstycket alltid spännas fast.
Bearbeta inte arbetsstycken som är så små att de inte kan spännas fast.

### Vertikal fixering

- Tryck arbetsstycket stadigt mot anslagsskenorna (8) och (16).
- Stick in medföljande skruvtving (15) i avsett hål (21).
- Lossa vingskruven (41) och anpassa skruvtvingen till arbetsstycket. Dra åt vingskruven igen.
- Dra åt gängstången (42) väl och fixera på det sättet arbetsstycket.

### Horisontell fixering

- Skruva ut vingskruven (43) och dra skruvtvingarna från varandra.
- Sätt i den ”reducerade” skruvtvingen (15) med tappen (44) i ett hål som är avsett för detta.
- Tryck fast arbetsstycket på sågbordet (10).
- Dra åt gängstången (42) väl och fixera på det sättet arbetsstycket.

### Lossa arbetsstycket

- För att lossa skruvtvingen, vrid gängstången (42) motsols.