# Подготовка за работа

За осигуряване на прецизни срезове след интензивно използване трябва да проверявате основните параметри на електроинструмента и при необходимост да ги коригирате.
За целта трябва да имате опит и съответните специализирани инструменти.

Тази дейност ще бъде извър‌шена бързо и качествено в оторизиран сервиз за елек‌троинструменти на Бош.

##

Свободните краища на дълги и тежки детайли трябва да бъдат подпирани по подходящ начин.

Гъвкавата щекерна система на подпорите за обработвания детайл (9) Ви позволява няколко варианта на удължение.

- Пъхнете според нуждата подпората за обработвания детайл (9) в поставките върху електроинструмента или в поставките на втората подпора за обработвания детайл.

- Никога не носете електроинструмента за подпорите за обработвания детайл.
  Използвайте при транспортиране на електроинструмента само транспортните съоръжения.

##

При рязане на вертикални ъгли на скосяване трябва да премествате сгъваемата опорна шина (16) навън.

- Преместете сгъваемата опорна шина (16) навън.

След рязане на вертикални ъгли на скосяване премествайте обратно сгъваемата опорна шина (16).

##

За осигуряване на оптимална сигурност на работа трябва винаги да застопорявате детайла.
Не обработвайте детайли, които са твърде малки, за да бъдат застопорени механично.

### Вертикално фиксиране

- Притиснете детайла плътно срещу опорните шини (8) и (16).
- Вкарайте включената в окомплектовката винтова стяга (15) в един от предвидените за целта отвори (21).
- Развийте винта с крилчата глава (41) и настройте винтовата стяга съобразно детайла. Затегнете отново винта с крилчата глава.
- Затегнете здраво резбовия вал (42) и така захванете детайла.

### Застопоряване в хоризонтална равнина

- Развийте крилчатия винт (43) и раздалечете винтовата стяга.
- Вкарайте сега „редуцираната“ винтова стяга (15) с цапфата (44) в един от предвидените за целта отвори .
- Притиснете обработвания детайл здраво върху масата на циркуляра (10).
- Затегнете здраво резбовия вал (42) и така захванете детайла.

### Освобождаване на детайла

- За освобождаване на винтовата скоба завъртете ръкохватката (42) обратно на часовниковата стрелка.