# Caractéristiques ‌techniques

Scie à onglets radiale |  | GCM 254
--- | --- | ---
Référence |  | ‎ ‎3 601 M52 0..‎
Puissance absorbée nominale | W | 1 750
Régime à vide | tr/min | 5 000
Type de laser | nm | 650
| mW | < 1
Classe laser |  | 2
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 11,1
Indice de protection |  | / II

Dimensions de pièces admissibles (maxi/mini) : voir Dimensions de pièce maximales admissibles

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension diffère de cette valeur et sur certaines versions destinées à certains pays.

L’appareil est conforme aux exigences de la norme CEI 61000-3-11 et est soumis à un raccordement conditionnel. Dans des conditions défavorables, l’appareil peut causer des fluctuations de tension passagères. Cet appareil a une impédance Zréel = 0,101 Ω. L’utilisateur doit s’assurer que l’impédance Zmax au point de raccordement de l’appareil est telle que : Zréel ≥ Zmax. Si la valeur de Zmax n’est pas connue, déterminez Zmax en concertation avec le fournisseur réseau ou l’autorité compétente.

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.

## Europe

Dimensions admissibles des lames de scie
Diamètre de lame de scie | mm | 254
Épaisseur de corps de lame | mm | 1,4–2,5
Largeur de coupe maxi | mm | 3
Diamètre d’alésage | mm | 30

## Asie/Afrique

Dimensions admissibles des lames de scie
Diamètre de lame de scie | mm | 254
Épaisseur de corps de lame | mm | 1,4–2,5
Largeur de coupe maxi | mm | 3
Diamètre d’alésage | mm | 25,4