# 기본 세팅 확인 및 조절하기

정밀한 절단 작업을 하려면 전동공구를 집중적으로 사용하고 나서 그 기본 세팅 사항을 확인해 보고 필요에 따라 다시 설정해야 합니다.
이 경우 경험이 있어야 하고 해당하는 특수공구가 필요합니다.

보쉬 지정 서비스 센터에서 작업을 올바르고 신속하게 처리합니다.

##

- 전동공구를 운반할 때의 위치로 놓습니다.
- 0° 각도 표시 홈 (45) 이 나올 때까지 톱 테이블 (10) 을 좌측 또는 우측으로 돌리십시오. 이때 레버 (12) 가 확실히 표시 홈에 걸려야 합니다.
- 접이식 펜스 (16) 를 펼치십시오.

### 점검하기(그림 P1 참조)

- 삼각 각도기 (48) 를 90°에 맞추고, 펜스 (8) 와 톱날 사이의 톱 테이블 (10) 상에 톱날 (39) 과 가장자리가 일치되게 놓습니다.

삼각 각도기의 암이 전체 길이에 걸쳐 펜스와 정확히 맞아야 합니다.

### 설정하기(그림 P2 참조)

- 육각 볼트 (49) 를 함께 공급된 육각키 (28) 를 이용하여 푸십시오.
- 삼각 각도기가 전체 길이와 가장자리가 일치될 때까지 펜스 (8) 를 돌리십시오.
- 볼트를 다시 꽉 조입니다.

##

- 전동공구를 운반할 때의 위치로 놓습니다.
- 0° 각도 표시 홈 (45) 이 나올 때까지 톱 테이블 (10) 을 좌측 또는 우측으로 돌리십시오. 이때 레버 (12) 가 확실히 표시 홈에 걸려야 합니다.

### 확인하기(그림 Q1 참조)

- 삼각 각도기 (48) 를 90°에 맞추고, 톱 테이블 (10) 과 톱날 사이의 톱 테이블 (10) 상에 톱날 (39) 과 가장자리가 일치되게 놓습니다.

삼각 각도기의 암이 전체 길이에 걸쳐 톱날 (39) 과 정확히 맞아야 합니다.

### 설정하기(그림 Q2 참조)

- 고정 나사 (24) 를 푸십시오.
- 스토퍼 볼트 (50) 의 고정 너트를 일반 박스 렌치 또는 스패너를 이용하여 푸십시오.
- 스토퍼 볼트를 삼각 각도기의 암이 전 길이에 걸쳐 톱날과 정확이 맞을 때까지 안팎으로 돌려줍니다.
- 고정 나사 (24) 를 다시 조입니다.
- 그리고 나서 스토퍼 볼트 (50) 의 고정 너트를 다시 조이십시오.

조정 후 각도 표시기 (30) 가 눈금 (31) 의 0° 표시와 일치하지 않을 경우, 일반 십자 스크류 드라이버를 이용하여 볼트 (52) 를 풀고 각도 표시기를 0° 표시에 맞춰 정렬하십시오. (그림 S 참조)

##

- 전동공구를 작업 위치로 둡니다.
- 0° 각도 표시 홈 (45) 이 나올 때까지 톱 테이블 (10) 을 좌측 또는 우측으로 돌리십시오. 이때 레버 (12) 가 확실히 표시 홈에 걸려야 합니다.
- 고정 나사 (24) 를 풀고, 손잡이 (4) 에 있는 툴 암을 왼쪽으로 끝까지 움직이십시오(45°).

### 확인하기(그림 R1 참조)

- 삼각 각도기 (48) 를 45°에 맞추고, 톱 테이블 (10) 과 톱날 사이의 톱 테이블 (10) 상에 톱날 (39) 과 가장자리가 일치되게 놓습니다.

삼각 각도기의 암이 전체 길이에 걸쳐 톱날 (39) 과 정확히 맞아야 합니다.

### 설정하기(그림 R2 참조)

- 스토퍼 볼트 (51) 의 고정 너트를 일반 박스 렌치 또는 스패너를 이용하여 푸십시오.
- 스토퍼 볼트를 삼각 각도기의 암이 전 길이에 걸쳐 톱날과 정확이 맞을 때까지 안팎으로 돌려줍니다.
- 고정 나사 (24) 를 다시 조입니다.
- 그리고 나서 스토퍼 볼트 (51) 의 고정 너트를 다시 조이십시오.

각도 표시기 (30) 가 조절 후에도 눈금 (31) 의 45° 표시와 일치하지 않을 경우, 우선 베벨 각도와 각도 표시기의 0° 설정이 제대로 되었는지 확인해 보십시오. 그리고 나서 45° 수직 베벨 각도의 조절을 반복하십시오.

##

- 전동공구를 작업 위치로 둡니다.
- 고정 나사 (24) 를 푸십시오.
- 툴 암을 이용해 수직 베벨 각도를 0°로 설정하십시오.
- 고정 나사 (24) 를 다시 조입니다.

### 확인하기

각도 표시기 (30) 의 표시는 눈금 (31) 의 0° 표시와 일직선 상에 있어야 합니다.

### 설정하기

- 볼트 (52) 를 십자 스크류 드라이버를 이용하여 풀고 각도 표시기를 0° 표시에 맞춰 정렬하십시오.
- 볼트를 다시 조이십시오.

##

- 전동공구를 작업 위치로 둡니다.
- 0° 각도 표시 홈 (45) 이 나올 때까지 톱 테이블 (10) 을 좌측 또는 우측으로 돌리십시오. 이때 레버 (12) 가 확실히 표시 홈에 걸려야 합니다.

### 확인하기

확대경 (13) 의 표시는 눈금 (14) 의 0° 표시와 일직선 상에 있어야 합니다.

### 설정하기

- 볼트 (53) 를 십자 스크류 드라이버를 이용하여 풀고 각도 표시기를 0° 표시에 맞춰 정렬하십시오.
- 볼트를 다시 꽉 조입니다.