# Igangsetting

- Vær oppmerksom på nettspenningen! Spenningen til strømkilden må stemme overens med angivelsene på elektroverktøyets typeskilt.

## Slå på (se bilde J)

- For å slå på elektroverktøyet skyver du først innkoblingssperren (5) til midten og trykker deretter på av/på-bryteren (19) og holder den inne.

Merknad:Av sikkerhetsgrunner kan ikke av/på-bryteren (19) låses, men må holdes kontinuerlig inne under drift.

## Utkobling

- For å slå av slipper du av/på-bryteren (19).