# Puesta en marcha

- ¡Observe la tensión de red! La tensión de alimentación deberá coincidir con las indicaciones en la placa de características de la herramienta eléctrica.

## Conexión (ver figura J)

- Para la conexión de la herramienta eléctrica, desplace primero el bloqueo de conexión (5) hacia el centro y presione luego el interruptor de conexión/desconexión (19) y manténgalo oprimido.

Indicación: Por motivos de seguridad, no se puede bloquear el interruptor de conexión/desconexión (19), sino debe mantenerse pulsado permanentemente durante el servicio.

## Desconexión

- Para apagarla, suelte el interruptor de conexión/desconexión (19).