# Componenti illustrati

La numerazione dei componenti raffigurati è riferita all’illustrazione dell’elettroutensile nella pagina con rappresentazione grafica.

(1) | Sacchetto raccoglipolvere
(2) | Cuffia di protezione
(3) | Impugnatura per il trasporto
(4) | Impugnatura
(5) | Dispositivo di blocco dell’interruttore di avvio/arresto
(6) | Targhetta di pericolo raggio laser
(7) | Cuffia di protezione oscillante
(8) | Guida di battuta
(9) | Supporto per i pezzi in lavorazione (inserimento flessibile)
(10) | Banco sega
(11) | Pomello di fissaggio per qualsiasi angolo obliquo (orizzontale)
(12) | Levetta di regolazione preliminare angolo obliquo (orizzontale)
(13) | Indicatore di angolo obliquo (orizzontale)
(14) | Scala per angoli obliqui (orizzontali)
(15) | Morsetto a vite
(16) | Guida di battuta pieghevole
(17) | Rotella di scorrimento
(18) | Deviatrucioli
(19) | Interruttore di avvio/arresto
(20) | Interruttore di avvio/arresto del laser (marcatura della linea di taglio)
(21) | Fori per morsetto a vite
(22) | Espulsione trucioli
(23) | Fori di montaggio
(24) | Vite di serraggio per qualsiasi angolo obliquo (verticale)
(25) | Dispositivo di sicurezza per il trasporto
(26) | Incavi di impugnatura
(27) | Bloccaggio dell’alberino
(28) | Chiave a brugola
(29) | Apertura di uscita raggio laser
(30) | Indicatore di angolo obliquo (verticale)
(31) | Scala per angoli obliqui (verticali)
(32) | Binario di guida della guida longitudinale
(33) | Vite di serraggio della guida longitudinale
(34) | Vite ad alette per fissare il binario di guida della guida longitudinale
(35) | Guida longitudinale
(36) | Piano d’appoggio
(37) | Vite a brugola per fissaggio della lama
(38) | Flangia di serraggio
(39) | LamaA)
(40) | Flangia di serraggio interna
(41) | Vite ad alette per regolare l’altezza dell’asta filettata
(42) | Asta filettata
(43) | Vite ad alette del morsetto a vite
(44) | Perno del morsetto a vite
(45) | Tacche per angoli obliqui standard (orizzontali)
(46) | Viti per piano d’appoggio
(47) | Vite di regolazione per posizionamento del laser
(48) | Triangolo di misura
(49) | Viti a brugola della guida di battuta
(50) | Vite di arresto per angolo obliquo a 0° (verticale)
(51) | Vite di arresto per angolo obliquo a 45° (verticale)
(52) | Vite dell’indicatore di angolo (verticale)
(53) | Vite dell’indicatore di angolo (orizzontale)

A)

  Questo accessorio non fa parte della dotazione standard.