# Điều Chỉnh Góc Vát Ngang

- Đặt máy ở vào tư thế hoạt động.

## Điều chỉnh góc vát ngang tiêu chuẩn (xem hình H)

Mấu khóa trên bàn cưa được thiết kế để điều chỉnh nhanh và chính xác các góc vát ngang thường được sử dụng (45):

Trái | bên phải
--- | ---
0°
45°; 30°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 30°; 45°

- Nới lỏng núm khóa (11) trong trường hợp đã được siết chặt.
- Kéo cần (12) và xoay bàn cưa (10) về bên phải hay trái mấu khóa theo yêu cầu.
- Thả cần ra lại. Cần phải ăn khớp với mấu khóa.
- Siết chặt núm khóa (11) lại như trước.

## Điều chỉnh góc vát ngang bất kỳ (xem hình H)

Có thể điều chỉnh góc vát ngang trong phạm vi từ 47 (phía bên trái) đến 52 (phía bên phải).

- Nới lỏng núm khóa (11) trong trường hợp đã được siết chặt.
- Kéo cần (12), xoay bàn cưa (10) về bên trái hay bên phái mấu khóa và điều chỉnh góc vát ngang mong muốn nhờ bộ chỉ báo góc (13).
- Siết chặt núm khóa (11) lại như trước.