# Pianificazione operativa

Per garantire tagli precisi, dopo un impiego intensivo dell’elettroutensile, verificarne le regolazioni base e, all’occorrenza, modificarle.
Per eseguire tali operazioni, occorrono esperienza ed appositi attrezzi speciali.

Un Punto di Servizio Clienti post-vendita Bosch eseguirà tale operazione in modo veloce ed affidabile.

##

Pezzi in lavorazione lunghi e pesanti devono essere supportati oppure appoggiati all’estremità libera.

Il sistema di inserimento flessibile dei supporti per i pezzi in lavorazione (9) consente diverse varianti di prolunga.

- Inserire a seconda delle esigenze il supporto per i pezzi in lavorazione (9) negli attacchi dell’elettroutensile o negli attacchi del secondo supporto per i pezzi in lavorazione.

- Non trasportare mai l’elettroutensile dai supporti per i pezzi in lavorazione.
  Per il trasporto dell’elettroutensile, utilizzare esclusivamente i dispositivi di trasporto.

##

Per eseguire tagli obliqui verticali, è necessario piegare la guida di battuta pieghevole (16) verso l’esterno.

- Piegare la guida di battuta pieghevole (16) verso l’esterno.

Dopo aver eseguito i tagli obliqui verticali, ripiegare nuovamente la guida di battuta pieghevole (16).

##

Per poter garantire un’ottimale sicurezza sul posto di lavoro, il pezzo in lavorazione deve sempre essere bloccato in posizione.
Non lavorare mai pezzi troppo piccoli per poter essere bloccati correttamente in posizione.

### Fissaggio verticale

- Premere saldamente il pezzo in lavorazione contro le guide di battuta (8) e (16).
- Inserire il morsetto a vite (15) in dotazione in uno degli appositi fori (21).
- Allentare la vite ad alette (41) e adattare il morsetto a vite al pezzo in lavorazione. Serrare nuovamente la vite ad alette.
- Stringere saldamente l’asta filettata (42) per fissare il pezzo in lavorazione.

### Fissaggio orizzontale

- Svitare la vite ad alette (43) e staccare il morsetto a vite.
- Inserire il morsetto a vite (15) a questo punto «ridotto» con i perni (44) in uno degli appositi fori .
- Premere saldamente il pezzo in lavorazione sul banco sega (10).
- Stringere saldamente l’asta filettata (42) per fissare il pezzo in lavorazione.

### Allentamento del pezzo in lavorazione

- Per allentare il morsetto a vite, ruotare l’asta filettata (42) in senso antiorario.