# Vertikālā zāģēšanas leņķa iestatīšana

Vertikālo zāģēšanas leņķi var iestādīt robežās no 45° (virzienā pa kreisi) līdz 0° (virzienā pa labi).

Lai ātri un precīzi regulētu bieži lietotās vertikālā zāģēšanas leņķa vērtības, leņķa vērtībām 0° un 45° ir paredzētas fiksētas pozīcijas.

## Brīvi izvēlēta vertikālā zāģēšanas leņķa iestatīšana (skatīt attēlu I)

- Atskrūvējiet fiksēšanas skrūvi (24).
- Turot darbinstrumenta galvu aiz roktura (4), nolieciet to sānu virzienā, līdz leņķa rādītājs (30) parāda vēlamo vertikālā zāģēšanas leņķa vērtību.
- Noturot darbinstrumenta galvu šādā stāvoklī, no jauna stingri pievelciet fiksējošo skrūvi (24).