# Zakres dostawy

Należy zwrócić uwagę na rysunek przedstawiający zakres dostawy, umieszczony na początku instrukcji obsługi.

Przed pierwszym uruchomieniem elektronarzę‌dzia sprawdzić, czy wszystkie niżej wymienione części zostały dostarczone:

- Ukośnica z zamontowaną tarczą
  Wskazówka: Bosch sprzedaje elektronarzędzia także bez tarczy. Informacja o tym, czy w zakres dostawy elektronarzędzia wchodzi tarcza, znajduje się na opakowaniu.
- Tylko w przypadku zakresu dostawy bez tarczy: kołnierz (38) i kołnierz wewnętrzny (40)
- Zacisk stolarski (15)
- Klucz sześciokątny (28)
- Ogranicznik długości (35)
- Worek na pył (1)
- Blat stołu (9) (2 szt.)

Wskazówka: Skontrolować elektronarzędzie pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
Przed każdym kolejnym użyciem elektronarzędzia należy sprawdzić wszystkie zabezpieczenia lub lekko uszkodzone części pod kątem ich prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem działania. Sprawdzić, czy ruchome części działają prawidłowo i czy się nie zakleszczają oraz czy któreś z części nie są uszkodzone. Wszystkie części muszą być prawidłowo zamontowane oraz spełniać wszystkie warunki gwarantujące prawidłowe działanie.
Naprawę lub wymianę uszkodzonych zabezpieczeń i części należy zlecić autoryzowanemu serwisowi.