# Arbejdsforberedelse

For at sikre at saven altid saver præcise snit er det vigtigt at kontrollere el-værktøjets grundindstillinger og evt. indstille det efter intensiv brug.
Dette kræver erfaring og tilsvarende specialværktøj.

Dette arbejde gennemføres hurtigt og pålideligt af en Bosch-servicetekniker.

##

Lange og tunge emner skal understøttes i den frie ende ved at lægge noget ind under dem eller støtte dem mod noget.

Det fleksible monteringssystem til emneunderlagene (9) giver flere forlængelsesmuligheder.

- Sæt emneunderlagene (9) i holderne på el-værktøjet eller i holderne på det ekstra emneunderlag.

- Bær aldrig el-værktøjet i emneunderlagene.
  Brug kun transportanordningerne ved transport af el-værktøjet.

##

Ved savning af lodrette geringsvinkler skal du klappe den udklappelige anslagsskinne (16) udad.

- Klap den udklappelige anslagsskinne (16) udad.

Når du er færdig med at save lodrette geringsvinkler, skal du klappe den udklappelige anslagsskinne (16) tilbage igen.

##

Emnet skal altid være spændt fast for at sikre en optimal arbejdssikkerhed.
Bearbejd ikke emner, der er så små, at de ikke kan spændes fast.

### Lodret fastgørelse

- Tryk emnet hårdt mod anslagsskinnerne (8) og (16).
- Stik den medleverede skruetvinge (15) ind i et af de dertil beregnede huller (21).
- Løsn vingeskruen (41), og tilpas skruetvingen til emnet. Spænd vingeskruen igen.
- Spænd gevindstangen (42) forsvarligt, og fastgør derved emnet.

### Vandret fastgørelse

- Skru vingeskruen (43) ud, og træk skruetvingen fra hinanden.
- Sæt nu den »reducerede« skruetvinge (15) med tapperne (44) i en af de dertil beregnede huller .
- Tryk emnet fast på savbordet (10).
- Spænd gevindstangen (42) forsvarligt, og fastgør derved emnet.

### Løsnelse af emne

- Skruetvingen løsnes ved at dreje gevindstangen (42) mod uret.