# Kontrollera och justera grundinställningar

För att kunna garantera exakta snitt måste efter intensiv användning elverktygets grundinställningar kontrolleras och eventuellt justeras.
För detta behövs erfarenhet och lämpliga specialverktyg.

En auktoriserad Bosch-servicestation kan snabbt och tillförlitligt utföra dessa arbeten.

##

- Ställ elverktyget i transportläge.
- Vrid sågbordet (10) fram till jacket (45) för 0°. Spaken (12) ska snäppa fast märkbart i spåret.
- Fäll ut den fällbara anslagsskenan (16).

### Kontrollera (se bild P1)

- Lägg vinkeltrekanten (48) med 90°-vinkeln parallellt med sågklingan (39) mellan anslagsskenan (8) och sågklingan på sågbordet (10).

Vinkeltrekantens ben ska vara parallella med anslagsskenans hela längd.

### Ställa in (se bild P2)

- Lossa alla insexkantskruvarna (49) med medföljande sexkantnyckel (28).
- Vrid anslagsskenan (8) tills vinkeltrekanten ligger jämnt över hela längden.
- Dra åter fast skruvarna.

##

- Ställ elverktyget i transportläge.
- Vrid sågbordet (10) fram till urtaget (45) för 0°. Spaken (12) ska kännbart snäppa fast i spåret.

### Kontrollera (se bild Q1)

- Ställ vinkeltrekanten (48) med 90°-vinkeln parallellt med sågklingan (39) mellan sågbordet (10) och sågklingan på sågbordet (10).

Vinkeltrekantens ben ska vara parallella med sågklingans (39) hela längd.

### Ställa in (se bild Q2)

- Lossa spännskruven (24).
- Lossa anslagsskruvarnas (50) med en vanlig ring- eller U-nyckel.
- Skruva in eller ut anslagsskruven tills vinkeltrekantens ben är parallella med hela sågklingans längd.
- Dra åt spännskruven (24) igen.
- Därefter drar du åt anslagsskruvens (50) låsmutter igen.

Om vinkelvisaren (30) efter utförd inställning inte ligger i linje med 0°-märket på skalan (31), ta loss skruven (52) med en krysspårmejsel och rikta in vinkelindikatorn längs 0°-märket. (se bild S)

##

- Ställ elverktyget i arbetsläge.
- Vrid sågbordet (10) fram till jacket (45) för 0°. Spaken (12) ska snäppa fast märkbart i spåret.
- Lossa spännskruven (24) och sväng verktygsarmen på handtaget (4) åt vänster till anslag (45°).

### Kontrollera (se bild R1)

- Ställ vinkeltrekanten (48) med 45°-vinkeln parallellt med sågklingan (39) mellan sågbordet (10) och sågklingan på sågbordet (10).

Vinkeltrekantens ben ska vara parallella med sågklingans (39) hela längd.

### Ställa in (se bild R2)

- Lossa anslagsskruvarnas (51) med en vanlig ring- eller U-nyckel.
- Skruva in eller ut anslagsskruven tills vinkeltrekantens ben är parallella med hela sågklingans längd.
- Dra åt spännskruven (24) igen.
- Därefter drar du åt anslagsskruvens (51) låsmutter igen.

Om vinkelindikatorn (30) efter utförd inställning inte ligger i linje med 45°-märket på skalan (31), kontrollera först 0°-inställning för den vertikala geringsvinkeln och vinkelindikatorerna. Upprepa sedan inställningen av 45°-geringsvinkeln.

##

- Ställ elverktyget i arbetsläge.
- Lossa spännskruven (24).
- Ställ in en vertikal geringsvinkel på 0° med verktygsarmen.
- Dra åt spännskruven (24) igen.

### Kontrollera

Vinkelindikatorn (30) måste ligga i linje med 0°-markeringen på skalan (31).

### Inställning

- Lossa skruven (52) med en krysspårmejsel och rikta in vinkelindikatorn längs 0°-markeringen.
- Dra åter fast skruven.

##

- Ställ elverktyget i arbetsläge.
- Vrid sågbordet (10) fram till urtaget (45) för 0°. Spaken (12) ska kännbart snäppa fast i spåret.

### Kontrollera

Vinkelindikatorn (13) måste ligga i linje med 0°-markeringen på skalan (14).

### Inställning

- Lossa skruven (53) med en krysspårmejsel och rikta in vinkelindikatorn längs 0°-markeringen.
- Dra åter fast skruven.