# 사용방법

##

레이저빔이 톱날의 절단선을 표시해줍니다. 절단 작업 시 하부 안전반을 열지 않고도 작업물을 정확하게 위치시킬 수 있습니다.

- 이를 위해 스위치 (20) 를 이용해 레이저빔의 전원을 켜십시오.
- 작업물의 절단 표시가 레이저 라인의 오른쪽 모서리에 있도록 맞추십시오.

지침: 절단 작업을 하기 전에 절단선이 정확하게 표시되어 있는지 확인하십시오. 레이저빔은 집중적으로 사용할 때 진동 등으로 인해 위치가 바뀔 수 있습니다.

##

최대 작업물 크기:

수평 마이터 각도 | 수직 베벨 각도 | 높이 x 폭 [mm]
--- | --- | ---
|  | 최대 높이 | 최대 폭
0° | 0° | 90 x 90 | 65 x 130
0° | 45° | 60 x 93 | 45 x 130
45° (좌측/우측) | 0° | 90 x 63 | 65 x 91
45° (좌측) | 45° | 55 x 70 | 35 x 91
45° (우측) | 45° | 55 x 70 | 45 x 91

최소 작업물(= 함께 공급된 순간 고정 클램프 (15) 를 이용해 톱날의 좌측 또는 우측에 고정할 수 있는 모든 작업물): 130 x 50 mm (길이 x 폭)

최대 절단 깊이 (0°/0°): 90 mm

##

작업물의 길이가 동일하게 절단하려면 길이 조절자 (35) 를 사용할 수 있습니다.

- 클램핑 나사 (33) 를 풀고 길이 조절자 (35) 를 가이드 레일 (32) 에서 원하는 작업물 길이로 미십시오.
- 클램핑 나사 (33) 를 다시 조이십시오.

긴 작업물:

- 날개 나사 (34) 를 푼 후 가이드 레일 (32) 을 바깥쪽으로 끝까지 당기십시오.
- 날개 나사 (34) 를 다시 체결하십시오.
- 길이 조절자 (35) 를 원하는 작업물 길이로 설정하십시오 .

길이 조절자 없이 톱 작업:

- 클램핑 나사 (33) 를 풀고 길이 조절자 (35) 를 가이드 레일 (32) 에서 맨 바깥쪽으로 미십시오.
- 길이 조절자를 90° 정도 회전시켜 펜스 (8) 와 가장자리가 일치되게 하십시오.
- 클램핑 나사 (33) 를 다시 조이십시오.

##

휘어지거나 둥근 형태의 작업물을 절단할 경우 특히 미끄러지지 않도록 주의해야 합니다. 절단선에 작업물, 펜스 그리고 톱 테이블 사이에 조금의 틈도 있어서는 안 됩니다.

필요에 따라 특수한 고정대를 만들어야 합니다.

##

전동공구를 오래 사용하면 작업 표면 보호대 (36) 가 마모될 수 있습니다.

손상된 작업 표면 보호대는 교환해 주십시오.

- 전동공구를 작업 위치로 둡니다.
- 볼트 (46) 를 시중에서 구할 수 있는 십자 스크류 드라이버를 이용하여 풀어낸 후 기존 작업 표면 보호대 (36) 를 빼내십시오.
- 새로운 작업 표면 보호대를 끼우고 볼트 (46) 를 다시 조이십시오.