# Transport (videti sliku U)

Pre transporta električnog alata morate preduzeti sledeće korake:

- Postavite električni alat u transportni položaj.
- Uklonite sve delove pribora, koji se ne mogu čvrsto montirati na električni alat.
  Stavite nekorišćene listove testere za transport, ako je moguće, u jednu zatvorenu kutiju.
- Nosite električni alat pomoću transportne ručke (3) ili uhvatite udubljenja za hvatanje (26) bočno na stolu za testerisanje.

- Upotrebljavajte pri transportu električnog alata samo transportne uređaje a nikada zaštitne uređaje.