# Tiekiamas komplektas

Atkreipkite dėmesį į eksploatavimo instrukcijos pradžioje pavaizduotą tiekiamą komplektą.

Prieš pradėdami elektrinį įrankį naudoti pirmą kartą patikrinkite, ar buvo pristatytos visos žemiau nurodytos dalys:

- Skersavimo ir suleidimo pjūklas su sumontuotu pjūklo disku
  Nuoroda: Bosch elektrinius įrankius parduoda ir be pjūklo disko. Ar į jūsų elektrinio įrankio tiekiamą komplektą įeina pjūklo diskas, galite pažiūrėti ant pakuotės.
- Tik tada, kai tiekiama be pjūklo disko: prispaudžiamoji jungė (38) ir vidinė prispaudžiamoji jungė (40)
- Veržtuvas (15)
- Šešiabriaunis raktas (28)
- Atrama vienodo ilgio ruošiniams (35)
- Dulkių surinkimo maišelis (1)
- Ruošinio atrama (9) (2x)

Nuoroda: patikrinkite, ar elektrinis įrankis nepažeistas.
Prieš tęsdami elektrinio įrankio naudojimą būtinai patikrin‌kite, ar apsauginiai įtaisai bei truputį pažeistos elektrinio įrankio dalys veikia nepriekaištingai ir atlieka savo funkcijas. Patikrinkite, ar judančios dalys neprie‌kaištingai veikia ir nestringa, ar jos nepažeistos. Kad elektrinis įrankis nepriekaištingai veiktų, visos dalys turi būti tinkamai sumontuotos ir atitikti visus rei‌kalavimus.
Pažeisti apsauginiai įtaisai ir dalys turi būti tinka‌mai suremontuoti ar pakeisti įgaliotose spe‌cia‌li‌zuo‌tose dirbtuvėse.