# Mise en marche

- Tenez compte de la tension secteur ! La tension du secteur doit correspondre aux indications se trouvant sur la plaque signalétique de l’outil électroportatif.

## Mise en marche (voir figure J)

- Pour mettre en marche l’outil électroportatif, poussez d’abord le verrouillage d’enclenchement (5) vers le milieu et appuyez ensuite sur l’interrupteur Marche/Arrêt (19) et maintenez‑le appuyé.

Remarque : Pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible de verrouiller l’interrupteur Marche/Arrêt (19), il faut le maintenir actionné pendant tout le travail de sciage.

## Arrêt

- Pour arrêter l’outil électroportatif, relâchez l’interrupteur Marche/Arrêt (19).