# Kujutatud komponendid

Joonistel kujutatud komponentide numeratsiooni aluseks on elektrilise tööriista jooniseleheküljel olevad numbrid.

(1) | Tolmukott
(2) | Kaitsekate
(3) | Transpordipide
(4) | Käepide
(5) | Sisse-/väljalüliti sisselülitustõkis
(6) | Laseri hoiatussilt
(7) | Pendel-kaitsekate
(8) | Tugirööbas
(9) | Toorikutugi (paindlikult paigutatav)
(10) | Saelaud
(11) | Suvalise horisontaalse kaldenurga lukustuspide
(12) | Horisontaalse kaldenurga eelseadmishoob
(13) | Horisontaalse kaldenurga nurganäidik
(14) | Horisontaalse kaldenurga skaala
(15) | Pitskruvi
(16) | Pööratav tugirööbas
(17) | Liugrull
(18) | Laastude suunaja
(19) | Sisse-/väljalüliti
(20) | Laseri (lõikejoone märgistuse) sisse-/väljalüliti
(21) | Avad pitskruvi jaoks
(22) | Laastude väljaviskeava
(23) | Paigaldusavad
(24) | Suvalise vertikaalse kaldenurga kinnituskruvi
(25) | Transpordikaitse
(26) | Haardesüvendid
(27) | Spindlilukustus
(28) | Sisekuuskantvõti
(29) | Laserikiirguse väljumisava
(30) | Vertikaalse kaldenurga näidik
(31) | Vertikaalse kaldenurga skaala
(32) | Pikkusepiiriku juhtsiin
(33) | Pikkusepiiriku kinnituskruvi
(34) | Tiibkruvid pikkusepiiriku juhtsiini fikseerimiseks
(35) | Pikkusepiirik
(36) | Vaheplaat
(37) | Sisekuuskantpeakruvi saeketta kinnitamiseks
(38) | Kinnitusäärik
(39) | SaelehtA)
(40) | Sisemine kinnitusäärik
(41) | Tiibkruvi keermestatud varda kõrguse kohandamiseks
(42) | Keermestatud varras
(43) | Pitskruvi tiibkruvi
(44) | Pitskruvi polt
(45) | Horisontaalsete standardsete kaldenurkade märgistussälgud
(46) | Vaheplaadi kruvid
(47) | Laseri asendi reguleerimiskruvi
(48) | Nurgik
(49) | Tugirööpa sisekuuskantpeakruvid
(50) | 0° vertikaalse kaldenurga piirdekruvi
(51) | 45° vertikaalse kaldenurga piirdekruvi
(52) | Vertikaalse nurganäidiku kruvi
(53) | Horisontaalse nurganäidiku kruvi

A)

  See lisavarustus ei kuulu standardsesse tarnekomplekti.