# Çalıştırma

- Şebeke gerilimine dikkat edin! Akım kaynağının gerilimi elektrikli el aletinin tip etiketinde belirtilen gerilimle aynı olmalıdır.

## Açılması (bkz. resim J)

Enerjiden tasarruf etmek için elektrikli el aletini sadece kullandığınızda açın.

- Elektrikli el aletini çalıştırmak için önce açma emniyetini (5) ortaya getirin ve daha sonra açma/kapatma şalterine (19) basın ve şalteri basılı tutun.

Not: Güvenlik nedenleriyle açma/kapama şalteri (19) kilitlenemez, çalışma esnasında sürekli olarak basılı tutulmalıdır.

## Kapama

- Aleti kapatmak için açma/kapama şalterini (19) bırakın.