# Nastavitev navpičnih zajeralnih kotov

Navpični zajeralni kot se lahko nastavi v območju med 45° (levo) in 0° (desno).

Za hitro in natančno nastavitev navpičnih zajeralnih kotov, ki jih pogosto uporabljate, je orodje opremljeno s fiksnimi položaji za kota 0° in 45°.

## Nastavitev poljubnih navpičnih zajeralnih kotov (glejte sliko I)

- Odvijte zatezni vijak (24).
- Glavo orodja z ročajem (4) premikajte, dokler kazalnik kota (30) ne kaže želenega navpičnega zajeralnega kota.
- Glavo orodja zadržite v tem položaju in znova zategnite zatezni vijak (24).