# Изобразени елементи

Номерирането на изобразените компоненти се отнася до изображението на електроинструмента на графичната страница.

(1) | Прахоуловителна торба
(2) | Предпазен кожух
(3) | Ръкохватка за пренасяне
(4) | Ръкохватка
(5) | Блокировка на пусковия прекъсвач
(6) | Предупредителна табелка за лазерния лъч
(7) | Шарнирно окачен предпазен кожух
(8) | Опорна шина
(9) | Подпора за обработвания детайл (гъвкаво пъхаща се)
(10) | Маса на циркуляра
(11) | Застопоряваща ръкохватка за произволни ъгли на скосяване (хоризонтално)
(12) | Лост за предварителна настройка на ъгъла на скосяване (хоризонтално)
(13) | Ъглов индикатор за ъгъл на скосяване (хоризонтално)
(14) | Скала за ъгъла на скосяване (хоризонтално)
(15) | Винтова стяга
(16) | Сгъваема опорна шина
(17) | Ролка
(18) | Предпазна пластина
(19) | Пусков прекъсвач
(20) | Пусков прекъсвач за лазера (обозначаване на линията на среза)
(21) | Отвори за винтови стяги
(22) | Отвор за изхвърляне на стружките
(23) | Монтажни отвори
(24) | Затегателен винт за произволен ъгъл на скосяване (вертикален)
(25) | Транспортно обезопасяване
(26) | Отвори за хващане
(27) | Застопоряване на вала
(28) | Шестостенен ключ
(29) | Отвор за изходящия лазерен лъч
(30) | Ъглов индикатор за ъгъл на скосяване (вертикално)
(31) | Скала за ъгъла на скосяване (вертикално)
(32) | Направляваща шина на надлъжния ограничител
(33) | Захващащ винт на надлъжния ограничител
(34) | Крилчат винт за фиксиране на направляващата шина на надлъжния ограничител
(35) | Надлъжен ограничител
(36) | Подложна пластина
(37) | Винт с глава с вътрешен шестостен за захващане на циркулярен диск
(38) | Застопоряващ фланец
(39) | Режещия листA)
(40) | Вътрешен застопоряващ фланец
(41) | Винт с крилчата глава за регулиране на височината на винтовата щанга
(42) | Щанга с резба
(43) | Крилчат винт на винтовата стяга
(44) | Цапфа винтова стяга
(45) | Канали за фиксиране на стандартни ъгли на скосяване (хоризонтално)
(46) | Винтове за подложната пластина
(47) | Регулируем винт за лазерно позициониране
(48) | Ъглов триъгълник
(49) | Винтове с вътрешен шестограм на опорната шина
(50) | Опорен винт за ъгъл на скосяване 0° (вертикално)
(51) | Опорен винт за ъгъл на скосяване 45° (вертикален)
(52) | Винт за ъгловия индикатор (вертикално)
(53) | Винт за ъгловия индикатор (хоризонтално)

A)

  Тази принадлежност не спада към стандартния обем на доставката.