# Basisinstellingen controleren en ‌instellen

Om nauwkeurig zagen te waarborgen, dient u na intensief gebruik de basisinstellingen van het elektrische gereedschap te controleren en indien nodig in te stellen.
Daarvoor is ervaring en speciaal gereedschap vereist.

De Bosch klantenservice voert deze werkzaamheden snel en vakkundig uit.

##

- Zet het elektrische gereedschap in transportstand.
- Draai de zaagtafel (10) tot aan de inkeping (45) voor 0°. De hendel (12) moet merkbaar in de inkeping vastklikken.
- Klap de klapbare aanslagrail (16) uit.

### Controleren (zie afbeelding P1)

- Leg de meetdriehoek (48) met de 90°-hoek vlak met het zaagblad (39) tussen aanslagrail (8) en zaagblad op de zaagtafel (10).

De poot van de meetdriehoek moet over de hele lengte gelijk lopen met de aanslagrail.

### Instellen (zie afbeelding P2)

- Draai alle binnenzeskantschroeven (49) met de meegeleverde binnenzeskantsleutel (28) los.
- Verdraai de aanslagrail (8) zo ver tot de meetdriehoek over de hele lengte gelijk ligt.
- Draai de schroeven weer vast.

##

- Zet het elektrische gereedschap in de transportstand.
- Draai de zaagtafel (10) tot aan de inkeping (45) voor 0°. De hendel (12) moet merkbaar in de inkeping vastklikken.

### Controleren (zie afbeelding Q1)

- Zet de meetdriehoek (48) met de 90°-hoek vlak met het zaagblad (39) tussen zaagtafel (10) en zaagblad op de zaagtafel (10).

De poot van de meetdriehoek moet over de hele lengte gelijk lopen met het zaagblad (39).

### Instellen (zie afbeelding Q2)

- Draai de spanschroef (24) los.
- Draai de contramoer van de aanslagschroef (50) met een gangbare ring- of steeksleutel los.
- Draai de aanslagschroef zover in of uit tot de poot van de meetdriehoek over de hele lengte gelijk loopt met het zaagblad.
- Draai de spanschroef (24) weer vast.
- Daarna draait u de contramoer van de aanslagschroef (50) weer vast.

Als de hoekaanduiding (30) na het instellen niet op één lijn met de 0°-markering van de verdeelschaal (31) ligt, draait u de schroef (52) met een gangbare kruiskopschroevendraaier los en lijnt u de hoekaanduiding langs de 0°-markering uit. (zie afbeelding S)

##

- Zet het elektrische gereedschap in werkstand.
- Draai de zaagtafel (10) tot aan de inkeping (45) voor 0°. De hendel (12) moet merkbaar in de inkeping vastklikken.
- Draai de spanschroef (24) los en draai de gereedschaparm met de handgreep (4) tot aan de aanslag naar links (45°).

### Controleren (zie afbeelding R1)

- Zet de meetdriehoek (48) met de 45°-hoek vlak met het zaagblad (39) tussen zaagtafel (10) en zaagblad op de zaagtafel (10).

De poot van de meetdriehoek moet over de hele lengte gelijk lopen met het zaagblad (39).

### Instellen (zie afbeelding R2)

- Draai de contramoer van de aanslagschroef (51) met een gangbare ring- of steeksleutel los.
- Draai de aanslagschroef zover in of uit tot de poot van de meetdriehoek over de hele lengte gelijk loopt met het zaagblad.
- Draai de spanschroef (24) weer vast.
- Daarna draait u de contramoer van de aanslagschroef (51) weer vast.

Als de hoekaanduiding (30) na het instellen niet op één lijn met de 45°-markering van de verdeelschaal (31) ligt, controleert u eerst nogmaals de 0°-instelling voor de verticale verstekhoek en de hoekaanduiding. Vervolgens herhaalt u de instelling van de verticale 45°-verstekhoek.

##

- Zet het elektrische gereedschap in werkstand.
- Draai de spanschroef (24) los.
- Stel met de gereedschaparm een verticale verstekhoek van 0° in.
- Draai de spanschroef (24) weer vast.

### Controleren

De hoekaanduiding (30) moet in één lijn liggen met de 0°-markering van de verdeelschaal (31).

### Instellen

- Draai de schroef (52) met een kruiskopschroevendraaier los en lijn de hoekaanduiding langs de 0°-markering uit.
- Draai de schroef weer vast.

##

- Zet het elektrische gereedschap in werkstand.
- Draai de zaagtafel (10) tot aan de inkeping (45) voor 0°. De hendel (12) moet merkbaar in de inkeping vastklikken.

### Controleren

De hoekaanduiding (13) moet in één lijn liggen met de 0°-markering van de verdeelschaal (14).

### Instellen

- Draai de schroef (53) met een kruiskopschroevendraaier los en lijn de hoekaanduiding langs de 0°-markering uit.
- Draai de schroef weer vast.