# Ettevalmistus tööks

Täpsete lõigete tagamiseks tuleb elektrilise tööriista põhiseadeid intensiivse kasutamise järel kontrollida ja vajaduse korral seada.
Selleks on vaja kogemusi ja vastavaid eritööriistu.

Boschi volitatud klienditeeninduses tehakse need tööd kiiresti ja usaldusväärselt.

##

Pikad ja rasked töödeldavad detailid tuleb vabast otsast toestada.

Toorikutugede (9) paindlik paigaldussüsteem võimaldab teil kasutada mitut pikendusvarianti.

- Paigaldage vastavalt vajadusele toorikutugi (9) kinnituskohtadele elektrilisel tööriistal või kinnituskohtadele teisel toorikutoel.

- Ärge kandke elektrilist tööriista mitte kunagi töödeldava detaili tugedest haarates.
  Elektrilise tööriista transportimisel kasutage alati ainult transpordiseadiseid.

##

Enne vertikaalsete kaldenurkade saagimist tuleb pööratav tugirööbas (16) välja pöörata.

- Pöörake pööratav tugirööbas (16) välja.

Pärast vertikaalsete kaldenurkade saagimist pöörake pööratav tugirööbas (16) jälle tagasi.

##

Optimaalse tööohutuse tagamiseks tuleb töödeldav detail alati kinnitada.
Ärge töödelge detaile, mis on kinnitamiseks liiga väikesed.

### Vertikaalne fikseerimine

- Suruge toorik tugevalt vastu tugirööpaid (8) ja (16).
- Asetage tarnekomplekti kuuluv pitskruvi (15) ühte selleks ette nähtud avadest (21).
- Vabastage tiibkruvi (41) ja sobitage pitskruvi toorikuga. Keerake tiibkruvi uuesti kinni.
- Pingutage keermestatud varras (42) kõvasti kinni ja fikseerige niiviisi toorik.

### Horisontaalne fikseerimine

- Keerake tiibkruvi (43) välja ja lahutage pitskruvi pooled.
- Nüüd asetage «vähendatud» pitskruvi (15) sõrmega (44) ühte selleks ette nähtud puuravadest .
- Suruge töödeldav detail tugevalt saelauale (10).
- Pingutage keermestatud varras (42) tugevalt ja fikseerige niiviisi töödeldav detail.

### Töödeldava detaili vabastamine

- Pitskruvi lahtipäästmiseks pöörake keermestatud varrast (42) vastupäeva.