# Sostituzione della lama (vedere figura C1−C3)

- Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile estrarre la spina di rete dalla presa.

- Durante il montaggio della lama, indossare guanti protettivi. In caso di contatto con la lama, vi è pericolo di lesioni.

Utilizzare esclusivamente lame la cui velocità massima ammessa sia maggiore di quella del funzionamento a vuoto dell’elettroutensile in dotazione.

Utilizzare esclusivamente lame che corrispondono ai dati caratteristici indicati nelle presenti istruzioni d’uso, omologate secondo la norma EN 847-1 e munite della rispettivo contrassegno.

Utilizzare esclusivamente lame consigliate dal produttore del presente elettroutensile e che siano adatte per il materiale che si desidera lavorare. Ciò impedirà che i denti della lama si surriscaldino durante il taglio.

## Smontaggio della lama

- Portare l’elettroutensile in posizione di lavoro.
- Ruotare la cuffia di protezione oscillante (7) all’indietro e mantenerla in tale posizione.
- Ruotare la vite a brugola (37) mediante la chiave a brugola (8 mm) , premendo contemporaneamente il bloccaggio dell’alberino (27) sino a farlo scattare il posizione.
- Mantenere premuto il bloccaggio dell’alberino (27) e svitare la vite a brugola (37) in senso orario (filettatura sinistrorsa!).
- Prelevare la flangia di serraggio (38).
- Rimuovere la lama (39).
- Condurre lentamente di nuovo verso il basso la cuffia di protezione oscillante.

## Montaggio della lama

- Durante il montaggio accertarsi che la direzione di taglio della dentatura (direzione della freccia sulla lama) corrisponda alla direzione della freccia sulla cuffia di protezione.

Se necessario, prima del montaggio, pulire tutte le parti da montare.

- Ruotare la cuffia di protezione oscillante (7) all’indietro e mantenerla in tale posizione.
- Applicare la nuova lama sulla flangia di serraggio interna (40).

- Applicare la flangia di serraggio (38) e la vite a brugola (37). Spingere il bloccaggio dell’alberino (27) sino a farlo scattare in posizione e serrare la vite a brugola ruotandola in senso antiorario.
- Condurre di nuovo lentamente verso il basso la cuffia di protezione oscillante.