# Provera osnovnih podešavanja i podešavanje

Radi obezbeđivanja preciznih sečenja morate posle intenzivne upotrebe prekontrolisati osnovna podešavanja električnog alata i u datom slučaju podesiti.
Za to Vam je potrebno iskustvo i odgovarajući specijalni alat.

Bosch-servis izvodi ovaj posao brzo i pouzdano.

##

- Postavite električni alat u transportni položaj.
- Okrenite sto za testerisanje (10) do ureza (45) za 0°. Poluga (12) mora osetno uleći u urez.
- Rasklopite sklopivu graničnu šinu (16).

### Provera (videti sliku P1)

- Postavite trougao (48) sa uglom od 90° u ravni sa listom testere (39) između granične šine (8) i lista testere na stolu za testerisanje (10).

Krak trougla mora da bude u ravni sa graničnom šinom na celoj dužini.

### Podešavanje (videti sliku P2)

- Otpustite sve šestougaone zavrtnje (49) pomoću isporučenog šestougaonog ključa (28).
- Okrećite graničnu šinu (8) sve dok trougao nije spojen po čitavoj dužini.
- Ponovo pritegnite zavrtnje.

##

- Dovedite električni alat u transportnu poziciju.
- Okrenite sto za testerisanje (10) do ureza (45) za 0°. Poluga (12) mora osetno uleći u urez.

### Provera (videti sliku Q1)

- Postavite trougao (48) sa uglom od 90° u ravni sa listom testere (39) između stola za testerisanje (10) i lista testere na stolu za testerisanje (10).

Krak trougla mora da bude u ravni sa listom testere (39) na celoj dužini.

### Podešavanje (videti sliku Q2)

- Otpustite stezni zavrtanj (24).
- Otpustite kontra navrtku graničnog zavrtnja (50) pomoću standardnog okastog ili viljuškastog ključa.
- Okrećite granični zavrtanj ka unutra ili ka spolja dok krak trougla ne bude celom dužinom u ravni sa listom testere.
- Ponovo zavrnite stezni zavrtanj (24).
- Zatim ponovo pritegnite kontra navrtku graničnog zavrtnja (50).

Ako uglomer (30) posle podešavanja nije u ravni sa oznakom 0° skale (31), otpustite zavrtanj (52) pomoću standardnog krstastog odvrtača i poravnajte pokazivač ugla duž oznake za 0°. (videti sliku S)

##

- Dovedite električni alat u radni položaj.
- Okrenite sto za testerisanje (10) do ureza (45) za 0°. Poluga (12) mora osetno uleći u urez.
- Otpustite stezni zavrtanj (24) i zakrenite krak alata ručkom (4) do graničnika nalevo (45°).

### Provera (videti sliku R1)

- Postavite trougao (48) sa uglom od 45° u ravni sa listom testere (39) između stola za testerisanje (10) i lista testere na stolu za testerisanje (10).

Krak trougla mora da bude u ravni sa listom testere (39) na celoj dužini.

### Podešavanje (videti sliku R2)

- Otpustite kontra navrtku graničnog zavrtnja (51) pomoću standardnog okastog ili viljuškastog ključa.
- Okrećite granični zavrtanj ka unutra ili ka spolja dok krak trougla ne bude celom dužinom u ravni sa listom testere.
- Ponovo zavrnite stezni zavrtanj (24).
- Zatim ponovo pritegnite kontra navrtku graničnog zavrtnja (51).

Ako uglomer (30) nakon podešavanja ne stoji u ravni sa oznakom od 45° na skali (31), najpre još jednom proverite podešavanje za 0° za vertikalni ugao iskošenja i uglomer. Zatim ponovite podešavanje vertikalnog ugla iskošenja od 45°.

##

- Dovedite električni alat u radni položaj.
- Otpustite stezni zavrtanj (24).
- Podesite krakom alata vertikalan ugao iskošenja od 0°.
- Ponovo zavrnite stezni zavrtanj (24).

### Provera

Ugaoni pokazivač (30) mora da bude u liniji sa oznakom za 0° na skali (31).

### Podešavanje

- Otpustite zavrtanj (52) pomoću krstastog odvrtača i pokazivač ugla usmerite duž oznake 0°.
- Ponovo stegnite zavrtanj.

##

- Dovedite električni alat u radni položaj.
- Okrenite sto za testerisanje (10) do ureza (45) za 0°. Poluga (12) mora osetno uleći u urez.

### Provera

Ugaoni pokazivač (13) mora da bude u liniji sa oznakom za 0° na skali (14).

### Podešavanje

- Otpustite zavrtanj (53) pomoću krstastog odvrtača i pokazivač ugla usmerite duž oznake 0°.
- Ponovo stegnite zavrtanj.