# Verificarea şi refacerea reglajelor de bază

Pentru asigurarea unor tăieri precise, după o utilizare intensivă, trebuie să verificaţi reglajele de bază ale sculei electrice, iar dacă este cazul, să le refaceţi.
În acest scop, aveţi nevoie de experienţă şi de o sculă specială corespunzătoare.

Această operaţie se execută rapid şi fiabil la un centru de service Bosch.

##

- Adu scula electrică în poziţie de transport.
- Roteşte masa de lucru pentru ferăstrău (10) până la marcajul crestat (45) pentru 0°. Pârghia (12) trebuie să se fixeze sonor în marcajul crestat.
- Deschide prin rabatare şina opritoare rabatabilă (16).

### Verificarea (consultă imaginea P1)

- Poziţionează triunghiul unghiular (48) cu unghiul de 90° paralel cu pânza de ferăstrău (39) între şina opritoare (8) şi pânza de ferăstrău pe masa de lucru pentru ferăstrău (10).

Braţul triunghiului unghiular trebuie să fie paralel cu şina opritoare pe întreaga lungime.

### Reglarea (consultă imaginea P2)

- Desfiletează toate şuruburile cu locaş hexagonal (49) cu ajutorul cheii hexagonale (28) din pachetul de livrare.
- Răsuceşte şina opritoare (8) până când triunghiul unghiular este paralel cu aceasta pe întreaga lungime.
- Strânge din nou ferm şuruburile.

##

- Aduceţi scula electrică în poziţie de transport.
- Rotiţi masa de lucru pentru ferăstrău (10) până la marcajul crestat (45) pentru 0°. Pârghia (12) trebuie să se fixeze perceptibil în marcajul crestat.

### Verificarea (consultă imaginea Q1)

- Poziţionează triunghiul unghiular (48) cu unghiul de 90° paralel cu pânza de ferăstrău (39) între masa de lucru pentru ferăstrău (10) şi pânza de ferăstrău pe masa de lucru pentru ferăstrău (10).

Braţul triunghiului unghiular trebuie să fie paralel cu pânza de ferăstrău (39) pe întreaga lungime.

### Reglarea (consultă imaginea Q2)

- Desfiletează şurubul de fixare (24).
- Desfiletează contrapiuliţa şurubului opritor (50) cu ajutorul unei chei inelare sau fixe uzuale.
- Răsuceşte şurubul opritor în sens orar sau antiorar, până când braţul triunghiului unghiular este paralel cu pânza de ferăstrău pe întreaga lungime.
- Strânge din nou ferm şurubul de fixare (24).
- Apoi strânge din nou ferm contrapiuliţele de la şurubul opritor (50).

În cazul în care, după reglare, indicatorul de unghiuri (30) nu este coliniar cu marcajul de 0° al scalei (31), desfiletează şurubul (52) cu o şurubelniţă cu cap în cruce uzuală şi aliniază indicatorul de unghiuri de-a lungul marcajului de 0°. (consultă imaginea S)

##

- Adu scula electrică în poziţie de lucru.
- Roteşte masa de lucru pentru ferăstrău (10) până la marcajul crestat (45) pentru 0°. Pârghia (12) trebuie să se fixeze sonor în marcajul crestat.
- Desfiletează şurubul de fixare (24) şi răsuceşte braţul sculei acţionând mânerul (4) spre stânga, până la opritor (45°).

### Verificarea (consultă imaginea R1)

- Poziţionează triunghiul unghiular (48) cu unghiul de 45° paralel cu pânza de ferăstrău (39) între masa de lucru pentru ferăstrău (10) şi pânza de ferăstrău pe masa de lucru pentru ferăstrău (10).

Braţul triunghiului unghiular trebuie să fie paralel cu pânza de ferăstrău (39) pe întreaga lungime.

### Reglarea (consultă imaginea R2)

- Desfiletează contrapiuliţa şurubului opritor (51) cu ajutorul unei chei inelare sau fixe uzuale.
- Răsuceşte şurubul opritor în sens orar sau antiorar, până când braţul triunghiului unghiular este paralel cu pânza de ferăstrău pe întreaga lungime.
- Strânge din nou ferm şurubul de fixare (24).
- Apoi strânge din nou ferm contrapiuliţele de la şurubul opritor (51).

În cazul în care, după reglare, indicatorul de unghiuri (30) nu este coliniar cu marcajele de 45° ale scalei (31), verifică mai întâi încă o dată reglajul de 0° pentru unghiul de înclinare în plan vertical şi indicatorul de unghiuri. Apoi reglează din nou unghiul de înclinare de 45°.

##

- Adu scula electrică în poziţie de lucru.
- Desfiletează şurubul de fixare (24).
- Cu braţul sculei, reglează un unghi de înclinare în plan vertical de 0°.
- Strânge din nou ferm şurubul de fixare (24).

### Verificarea

Indicatoarele de unghiuri (30) trebuie să fie coliniare cu marcajul de 0° al scalei (31).

### Reglarea

- Desfaceţi şurubul (52) cu ajutorul unei şurubelniţei cu capul în cruce şi aliniaţi indicatorul de unghiuri de-a lungul marcajului de 0°.
- Strângeţi din nou ferm şurubul.

##

- Aduceţi scula electrică în poziţie de lucru.
- Rotiţi masa de lucru pentru ferăstrău (10) până la marcajul crestat (45) pentru 0°. Pârghia (12) trebuie să se fixeze sonor în marcajul crestat.

### Verificarea

Indicatoarele de unghiuri (13) trebuie să fie coliniare cu marcajul de 0° al scalei (14).

### Reglarea

- Desfaceţi şurubul (53) cu ajutorul unei şurubelniţei cu capul în cruce şi aliniaţi indicatorul de unghiuri de-a lungul marcajului de 0°.
- Strângeţi din nou ferm şurubul.