# Arbetsanvisningar

##

En laserstråle visar sågklingans såglinje. Arbetsstycket kan nu exakt positioneras för sågning utan att pendlande klingskyddet behöver öppnas.

- För att göra det tänder du laserstrålen med knappen (20).
- Rikta in markeringen på arbetsstycket utmed laserlinjens högra kant.

Anmärkning: kontrollera innan sågning om såglinjen fortfarande visas korrekt. Laserstrålarna kan förändra läget t. ex. till följd av vibrationer vid intensiv användning.

##

Maximala arbetsstycken:

Horisontell geringsvinkel | Vertikal geringsvinkel | Höjd x bredd [mm]
--- | --- | ---
|  | Vid max. höjd | Vid max. bredd
0° | 0° | 90 x 90 | 65 x 130
0° | 45° | 60 x 93 | 45 x 130
45° (vänster/höger) | 0° | 90 x 63 | 65 x 91
45° (vänster) | 45° | 55 x 70 | 35 x 91
45° (höger) | 45° | 55 x 70 | 45 x 91

Minimala arbetsstycken (= alla arbetsstycken som kan spännas fast med medföljande skruvtving (15) till vänster eller höger om sågklingan): 130 x 50 mm (längd x bredd)

Maximalt sågdjup (0°/0°): 90 mm

##

För bekväm sågning av arbetsstycken i identiska längder kan längdanslaget (35) användas.

- Lossa klämskruven (33) och förskjut längdanslaget (35) i styrskenan (32) till den önskade verktygslängden.
- Dra åt klämskruven (33) igen.

Längre arbetsstycken:

- Lossa vingskruven (34) och dra åt styrskenan (32) utåt ända till anslaget.
- Dra åt vingskruven (34) igen.
- Ställ in längdanslaget (35) på önskad verktygslängd.

Sågning utan längdanslag:

- Lossa klämskruven (33) och förskjut längdanslaget (35) i styrskenan (32) så långt utåt det går.
- Vrid längdanslaget 90°, så att det är i plan med anslagsskenan (8).
- Dra åt klämskruven (33) igen.

##

Böjda eller runda arbetsstycken måste säkras mot slirning. Vid snittlinjen får springa inte uppstå mellan arbetsstycke, anslagsskena och sågbord.

Om så behövs, ska speciella fästen tillverkas.

##

Iläggningsplattan (36) kan bli försliten efter längre användning av elverktyget.

Byt ut defekt inmatningsplatta.

- Ställ elverktyget i arbetsläge.
- Skruva ur skruvarna (46) med en vanlig krysskruvmejsel och ta ut den gamla insatsplattan (36).
- Lägg in den nya insatsplattan och skruva fast skruvarna (46) igen.